**Холодильник лабораторный ХЛ-250 "POZIS"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **Общие характеристики** |
| Общий объем, л. | 250 |
| Объем холодильной камеры, л. | 170 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
| Количество компрессоров, шт. | 2 |
| **Габаритные размеры, мм,** |
|     Высота, мм | 1450 |
|     Глубина, мм | 610 |
|     Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 63 |
| Гарантия | 1 |
| **Низкотемпературное отделение (НТО)** |
| Температура в морозильной камере | -10 до -25 |
| **Холодильная камера** |
| Температура в холодильной камере | +2 до +15 |

 |