**Холодильник лабораторный ХЛ-250 "POZIS"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | **Общие характеристики** | | | Общий объем, л. | 250 | | Объем холодильной камеры, л. | 170 | | Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 | | Количество компрессоров, шт. | 2 | | **Габаритные размеры, мм,** | | | Высота, мм | 1450 | | Глубина, мм | 610 | | Ширина, мм | 600 | | Масса, кг., не более | 63 | | Гарантия | 1 | | **Низкотемпературное отделение (НТО)** | | | Температура в морозильной камере | -10 до -25 | | **Холодильная камера** | | | Температура в холодильной камере | +2 до +15 | |