Приложение №1 
к Документации о проведении запроса предложений
в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение многофакторного обследования гидротехнического сооружения на реке Пекша

1. Место выполнения работ: Владимирская область, город Кольчугино, ул. Советская, д. 62 А
2. Условия срок (период) выполнения работ:
2.1. Срок выполнения работ: в течении 60 календарных дней  с даты заключения Договора.
2.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.
3.  Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 71.11.10.000 – Работы графические для архитектурных целей
4. Описание объекта закупки:

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание требований

1.

Нормативное основание для выполнения работ

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О безопасности гидротехнических сооружений»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2020 № 1892 «О декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;
- «Методическими рекомендациями по планированию действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий гражданской обороны - для территорий и объектов», Москва, МЧС, 2003 г.;

2. | Местоположение объекта | Владимирская область, город Кольчугино, ул. Советская, д. 62 А
3. | Наименование работы | Выполнение многофакторного обследования гидротехнического сооружения на реке Пекша

4.

Основные виды работ

1.	Подготовительный этап.
- Изучение и анализ проектной, исполнительной документации, сведений по эксплуатации, данных натурных наблюдений ГТС, чертежей, пояснительных записок и расчетов, журналов записей о ремонтах, реконструкциях, изменениях условий работы, отчетов и актов обследований специализированными организациями и службой эксплуатации, как плановых, так и внеплановых.
- Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения многофакторного обследования, в соответствии с СТО РусГидро 02.03.119-2015 «Гидротехнические сооружения гидроэлектростанций. Методические рекомендации по выполнению многофакторных исследований», техническим заданием.

      2. Выполнение комплекса инженерных изысканий:
 2.1 Инженерно-геодезические изыскания (система координат МСК 33, Балтийская система высот) в составе:
- составить программы изысканий;
- создание планово-высотной съемочной сети с закреплением точек сети и привязкой ее к исходным пунктам, вычисление координат и высот точек съемочной сети;
- топографическая съемка (М 1:500) с указанием отметок всех коммуникаций, строений и сооружений; Площадь проводимых изысканий согласовать с заказчиком и указать в приложении Ситуационный план, в составе программы изысканий;
- построение продольного профиля ГТС на заданном участке и поперечных сечений (М 1:500, 1:100).
- Все разработанные чертежи необходимо предоставить в полноценном редактируемом формате DWG (DXF), в случае если камеральные работы будут выполнены в ГИС имеющих другие форматы, необходимо обеспечить возможность перехода (конвертации) в DWG (DXF), с сохранением всех параметров векторной карты. 
- Все объекты векторной карты(плана) должны быть сгруппированы и разделены по слоям с соответствующими названиями, иметь семантические характеристики.
       2.2 Инженерно-геофизические изыскания. 
Включают в себя георадиолокационные исследования с использованием георадара. Необходимо осуществить выборочную георадарную съемку грунтовых сооружений (минимальный объем проводимых исследований – 1 продольный профиль по оси плотины, 2 поперечных профиля по грунтовой плотине) с определением фактического геологического строения (определение глубины каждого слоя грунта; выявление зон разуплотнений, пустот, зон фильтрации и т.п.; определение влажностного режима). Установление и прослеживание зон тектонических нарушений и трещиноватости в районе исследований. 
Результат проведенных работ может быть представлен как самостоятельный отчет или глава(раздел) в общем отчете. Глава или отчет должны включать в себя: 
- Описание технологии проведения работ, 
- Используемое оборудование со свидетельствами о поверках.
- обработанные радарограммы (проложенные профили) с пространственной привязкой (схема проложенных профилей). 
- интерпретация проложенных профилей (описание с пространственной привязкой обнаруженных аномальных зон, разуплотнений грунта, свойств грунтов и прочей полученной в составе проведенных исследований информации. Текстовое описание должно быть понятно, логично, однозначно, не иметь противоречий с другими видами изысканий.
- Выводы по результатам выполненных работ.
2.3 Инженерно–гидрометеорологические изыскания. 
В результате изысканий представить данные по гидрологии водных объектов суши, необходимые для принятия основных проектных решений (выполнения расчетов). Предоставить климатическую характеристику участка изысканий в соответствии с требованиями нормативной литературы. Определить границы водосборного бассейна, объем стока в створе гидроузла при разных процентных обеспеченностях.
Инженерные изыскания выполняются по методикам в соответствии с существующими нормативными документами и опубликованными руководствами.
1.	СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
2.	СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».
3.	СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.
4.	СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».
- при выполнении всех этапов инженерных изысканий обязательна фотофиксация полевых работ.
 
3. Инструментальные обследования.
3.1 Определение методами неразрушающего контроля фактических характеристик металлических элементов и железобетонных конструкций, а именно: коррозионный и абразивный износ стенок трубопроводов, остаточная прочность бетона (определение фактической марки бетона). 
Параметрами, подвергаемыми неразрушающему контролю в бетонных конструкциях, являются прочность (методы упругого отскока, отрыва со скалыванием и ультразвуковым методом.
Определение методом неразрушающего контроля фактических характеристик металлических конструкций, а именно коррозийный и абразивный износ металлоконструкций, методом ультразвуковой толщинометрии.
При выполнении инструментальных обследований обязательна фотофиксация полевых работ.
3.2 Выполнение панорамной инфракрасной аэрофотосъемки (тепловизионная аэросъемка) гидротехнических сооружений с помощью беспилотного летательного аппарата. Минимальное разрешение тепловизионной камеры - 384 × 288 пикселей. Результат выполненных работ должен представлять собой текстовый отчет (или главу в общем отчете) и включать в себя:
- Описание технологии проведения работ, используемого оборудования.
- Тепловизионные снимки разных частей ГТС (графическая часть). 
- Интерпретацию графических материалов (текстовое описание и пояснения) Текстовое описание должно быть понятно, логично, однозначно, не иметь противоречий с другими видами изысканий.
- Выводы по результатам проведенных работ.
3.3 Выполнение обмерочных работ существующих гидротехнических сооружений с использованием электронного тахеометра, включающих в себя:
- фиксацию общих габаритов;
- замер отдельных частей;
- выявление фактических очертаний сооружения (прямолинейность, криволинейность);
- пространственное положение отдельных элементов конструкций; 
Результатом обмерочных работ должны являться чертежи отражающие фактическое состояние гидротехнических сооружений.
Формат и масштаб разрабатываемых чертежей согласовывается с Заказчиком.
4. Выполнение поверочных расчетов:
  - Определение устойчивости откосов грунтовой плотины с учетом сейсмичности района для характерных поперечных и продольных сечений плотины, выбираемых с учетом конструктивных особенностей ГТС, методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения по программе Александрова А.В. и Русинова В.Ю. тремя методами: Г.Крея, К.Терцаги и "Весового давления".
 - достаточность превышения гребня плотины над уровнем верхнего бьефа (НПУ). Должна быть проверена в соответствии со СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)», СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*»;
- определение фильтрационной прочности тела плотины. Фильтрационная прочность тела плотины должна быть оценена по СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов» (актуализированная редакция СНиП 2.06.05 - 84*). 2012). Фильтрационная прочность основания плотины должна быть оценена по СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений» (актуализированная редакция СНиП 2.02.02 - 85*).
- на основании данных полученных в результате проведенных инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнить расчет пропускной способности водопропускных сооружений. Результатом должен явится график суммарной пропускной способности гидроузла в зависимости от уровня воды в верхнем бьефе. Должны быть установлены отметки ФПУ (Форсированного подпорного уровня) разных процентных обеспеченностей.
5. Обобщение и анализ полученных результатов инженерных изысканий:
- установление основных эксплуатационных отметок ГТС. Отметки гребня,  нормального подпорного уровня (НПУ), уровня мёртвого объёма (УМО), форсированного подпорного уровня (ФПУ); 
- заключение о техническом состоянии ГТС с перечнем дефектов и повреждений, их классификации по степени опасности, причинами возникновения и мерами по их устранению;
- классификация ГТС в зависимости от их высоты и типа грунта оснований, назначения и условий эксплуатации, от максимального напора на водоподпорное сооружение и от последствий возможных гидродинамических аварий;
- заключение об эксплуатационной надежности комплекса ГТС;
- перечень мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации ГТС, а также приведению состояния ГТС в соответствие с требованиями нормативных документов.

5. | Исходные данные | Заказчик предоставляет Подрядчику имеющуюся проектную и другую документацию необходимую для выполнения работ по Договору.
6. | Особые условия | Заказчик обеспечивает беспрепятственные допуски Подрядчика на гидротехническое сооружение плотину и водный объект ниже и выше плотины для выполнения работ.

7.

Порядок сдачи результатов выполненных работ

Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о результатах выполненных работ, подписанный руководителем организации – Подрядчика. 
По завершении выполнения работ (этапа работ) Подрядчик предоставляет:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ.
- Технический отчет по результатам проведенного комплексного анализа (Многофакторного обследования) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения.
Документы предоставляются на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в 1 (одном) экземпляре
Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком по Акту сдачи-приемки работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

5. Гарантии:
5.1. Гарантия на выполненные работы: не менее 1 (один) год с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.
6. Порядок оплаты выполненных работ:
Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактически выполненные работы (этапы), в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком.
Оплата производится в безналичном порядке, в соответствии с условиями Договора.