ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0027926002DP
Способ закупки: Запрос цен в целях заключения договора.
Сведения об организаторе: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития туризма и культурных инициатив" Гороховецкого муниципального округа Владимирской области (ИНН: 3332000225, КПП: 333201001, ОГРН: 1223300006984).
Место нахождения: 601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Ленина, д.16.

Почтовый адрес: 601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Ленина, д.16.

Сведения о заказчике: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития туризма и культурных инициатив" Гороховецкого муниципального округа Владимирской области (ИНН: 3332000225, КПП: 333201001, ОГРН: 1223300006984).
Место нахождения: 601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Ленина, д.16.

Почтовый адрес: 601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Ленина, д.16.

Контактная информация: Педан Ирина Анатольевна, тел.: 8(49238)2-25-52, e-mail: crt.gorokhovets@bk.ru
Сведения об операторе электронной площадки: ООО «ЦУЗ»
Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Почтовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Ответственное лицо: Иванова Марианна Юрьевна, тел.: +7 (4922) 52-62-55, centrzakupki@mail.ru

Наименование закупки: Поставка оргтехники и бытовой техники 
Предмет договора (лота): Поставка оргтехники и бытовой техники.
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Принтеры лазерные и светодиодные
	1 (Штука): МФУ лазерное Canon imageCLASS MF3010 Основной цвет - черный Функции устройства - копир. принтер. сканер Аппаратная часть Оперативная память - 64 МБ Принтер Технология печати - лазерная Цветность печати - черно-белая Максимальный формат печати - A4 Максимальное разрешение черно-белой печати - 1200x600 dpi Скорость черно-белой печати (стр / мин) -18 стр/мин (A4) Время выхода первого черно-белого отпечатка - 8 сек Рекомендуемый месячный объем печати - 1000 стр Максимальный месячный объем печати - 8000 Автоматическая двусторонняя печать - нет Печать фотографий - нет Сканер Тип сканера - планшетный Тип датчика сканера - CIS Оптическое разрешение сканера - 600x600 dpi Скорость сканирования (ч / б) - 18 стр/мин (A4) Максимальный формат бумаги (сканер) - A4 Устройство автоподачи - нет Функции сканирования - сканирование в файл. сканирование в электронную почту. сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера Глубина цвета сканера - 24 бит Копир Максимальное разрешение копира - 600x600 dpi Скорость копирования - 18 стр/мин (A4) Изменение масштаба - 50-200 % Шаг масштабирования - 10 % Максимальное количество копий за цикл - 9 Дополнительные функции копирования - копирование нескольких страниц на одном листе. копирование удостоверений личности Факс Функция факса - нет Лотки Емкость подачи - 150 листов Емкость выходного лотка - 100 листов Емкость лотка ручной подачи - 1 лист Поддерживаемая плотность носителей - 60 - 163 г/м2 Печать на глянцевой бумаге. карточках. обычной бумаге. пленках. этикетках Возможность установки дополнительных лотков - нет Расходные материалы Количество картриджей - 1 шт Модель картриджей - Canon 125. Canon 325. Canon 725. Canon 925 Ресурс черного картриджа - 1600 страниц Интерфейсы Интерфейсы - USB Type-B Устройство для чтения карт памяти - нет Поддержка Совместимость - Linux. Windows 7. Windows Vista. Windows XP. macOS 10.4 и выше Шрифты и языки управления - UFR II Lite Мобильные технологии печати - Canon PRINT Service Прямая печать - нет Язык меню дисплея - русский Энергопотребление и мощность Тип и напряжение питания - 200-240В/50-60Гц Потребляемая мощность в работе - 900 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания - 1.4 Вт Дополнительная информация Отображение информации - светодиодные индикаторы Уровень шума при работе - 65 дБ Уровень шума в режиме ожидания - 43 дБ Диапазон рабочих температур - от 10 до 30 °С Комплектация - документация. кабель питания. стартовый картридж или эквивалент 
	26.20.16.122: Принтеры лазерные и светодиодные
	26.20.1: Производство компьютеров

	2
	Процессор
	1 (Штука): Процессор Intel Core i3-12100T Сокет - LGA 1700 Ядро и архитектура Общее количество ядер - 4 Количество производительных ядер - 4 Максимальное число потоков - 8 Объем кэша L2 - 5 МБ Объем кэша L3- 12 МБ Техпроцесс -Intel 7 Ядро - Intel Alder Lake-S Частота и возможность разгона Базовая частота процессора - 2.2 ГГц Максимальная частота в турбо режиме - 4.1 ГГц Параметры оперативной памяти Тип памяти- DDR4. DDR5 Максимально поддерживаемый объем памяти - 128 ГБ Количество каналов - 2 Частота оперативной памяти - DDR4-3200. DDR5-4800 Тепловые характеристики Тепловыделение (TDP) - 69 Вт Базовое тепловыделение - 35 Вт Максимальная температура процессора - 100 °C Графическое ядро Интегрированное графическое ядро - есть Модель графического процессора - Intel UHD Graphics 730 Максимальная частота графического ядра -1400 МГц Исполнительные блоки - 24 Потоковые процессоры (Shading Units) - 192 Шина и контроллеры Встроенный контроллер PCI Express - PCIe 5.0 Число линий PCI Express - 20 шт Дополнительная информация Технология виртуализации - есть Особенности. дополнительно - поддержка Intel Optane. технология Intel GNA или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	26.11.3: Производство интегральных электронных схем

	3
	Материнская плата
	1 (Штука): Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 Форм-фактор и размеры Форм-фактор - Micro-ATX Разъемы на обратной стороне (Back-Connect) – нет Высота - 236 мм Ширина - 200 мм Процессор и чипсет Сокет - LGA 1700 Чипсет Intel - Intel H610 Совместимые ядра процессоров Intel -Alder Lake Память Тип поддерживаемой памяти - DDR4 Форм-фактор поддерживаемой памяти – DIMM Количество слотов памяти – 2 Количество каналов памяти – 2 Максимальный объем памяти - 64 ГБ Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) - 3200 МГц Слоты расширения Версия PCI Express - 4.0 Слоты PCIe x16 - 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16) Поддержка SLI / CrossFire – нет Количество карт в SLI / Crossfire - 0 шт Количество слотов PCI-E x1 – 1 Другие слоты расширения - нет Контроллеры накопителей Поддержка NVMe – есть Версия PCI Express накопителей - 3.0 Количество разъемов M.2 – 1 Разъемы M.2 (M). PCIe линии процессора – нет Разъемы M.2 (M). PCIe линии чипсета - 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4) Количество портов SATA – 4 Режим работы SATA RAID – нет Режим работы NVMe RAID – нет Другие разъемы накопителей – нет Порты на задней панели Порты USB Type-A -2 x USB 3.2 Gen 1. 4 x USB 2.0 Порты USB Type-C – нет Видеовыходы - 1 x HDMI. 1 x VGA (D-Sub) Количество сетевых портов (RJ-45) – 1 Количество аналоговых аудиоразъемов – 3 Цифровые аудиопорты (S / PDIF) - нет Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) – нет Порты PS / 2 - комбинированный Разъемы на плате Внутренние USB Type-A разъемы - 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin). 2 x USB 2.0 (9 pin) Внутренние USB Type-C разъемы – нет Разъемы питания процессорного охлаждения - 1 x 4 pin (кулер) Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) – 2 Разъемы для корпусных вентиляторов (3 pin) – 0 Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки – 0 Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки – 1 Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи – нет Разъем RS-232 (COM) – есть Интерфейс LPT – нет Аудио Звуковая схема - 7.1 Чипсет звукового адаптера - Realtek ALC897 Сеть Скорость сетевого адаптера - 1 Гбит/с Сетевой адаптер - Realtek RTL8111H Стандарт Wi-Fi – нет Версия Bluetooth – нет Адаптер беспроводной связи – нет Питание и охлаждение Основной разъем питания - 24 pin Разъем питания процессора - 1 x 8 pin Количество фаз питания – 8 Пассивное охлаждение – чипсет Активное охлаждение – нет Дополнительная информация Кнопки на плате – нет Подсветка элементов платы – нет ПО для синхронизации подсветки - MSI Mystic Light Комплектация - 2 x кабель SATA. документация. задняя планка или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	26.12: Производство электронных печатных плат

	4
	Блок питания
	1 (Штука): Блок питания DEEPCOOL PF600 Мощность (номинал) - 600 Вт Внешний вид Форм-фактор - ATX Отстегивающиеся кабели - нет Оплетка проводов - нет Кабели и разъемы Основной разъем питания - 20+4 pin Разъемы для питания процессора (CPU) - 2 x 4+4 pin Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)- 4 x 6+2 pin Количество разъемов 15-pin SATA - 6 Количество разъемов 4-pin Molex - 2 Разъем 4 pin Floppy - нет Длина основного кабеля питания - 550 мм Длина кабеля питания процессора - 610 мм Длина кабеля питания PCI-E - 510 мм Длина кабеля питания SATA - 450 мм Длина кабеля питания Molex - 900 мм Электрические параметры Мощность по линии 12 В - 576 Вт Ток по линии +12 В - 12V1 48A Ток по линии +3.3 В - 15 А Ток по линии +5 В - 15 А Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А Ток по линии -12 В - 0.3 А Диапазон входного напряжения сети - 200-240 В 50/60 Гц Система охлаждения - активная Размеры вентиляторов - 120 x 120 мм Регулировка оборотов - автоматическая Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) - нет Сетевой кабель в комплекте - есть или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	27.90.9: Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

	5
	Корпус для системного блока ПК 
	1 (Штука): Корпус Ocypus Gamma C50 черный Форм-фактор и габариты Типоразмер корпуса - Mini-Tower Ориентация материнской платы - вертикально Глубина - 385 мм Ширина - 200 мм Высота - 450 мм Вес - 4.2 кг Внешний вид Основной цвет - черный Материал корпуса - пластик. сталь. стекло Толщина металла - 0.5 мм Наличие окна на боковой стенке - слева Материал окна - закаленное стекло Материал фронтальной панели - пластик LCD дисплей - нет Тип подсветки - нет Совместимость Форм-фактор совместимых плат - Micro-ATX. Mini-ITX Форм-фактор совместимых материнских плат с разъемами на обратной стороне (Back-Connect) - нет Форм-фактор совместимых блоков питания - ATX Размещение блока питания - нижнее Скрытый блок питания - есть Максимальная длина блока питания - 410 мм Горизонтальные слоты расширения - 5 Вертикальные слоты расширения - 0 Максимальная длина устанавливаемой видеокарты - 340 мм Максимальная высота процессорного кулера - 160 мм Количество отсеков для 2.5" накопителей - 1 шт Количество отсеков для 3.5" накопителей - 1 шт Количество отсеков для 2.5" / 3.5" накопителей - 1 шт Количество внешних отсеков 3.5" - 0 шт Количество внешних отсеков 5.25" - 0 шт Охлаждение Вентиляторы в комплекте - нет Поддержка фронтальных вентиляторов - 3 x 120 мм Поддержка тыловых вентиляторов - 1 x 120 мм Поддержка верхних вентиляторов - 2 x 120 мм Поддержка нижних вентиляторов - 2 x 120 мм Поддержка боковых вентиляторов -нет Возможность установки системы жидкостного охлаждения - есть Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО - 240 мм. 360 мм Верхний монтажный размер радиатора СЖО - 240 мм Тыловой монтажный размер радиатора СЖО - 120 мм Разъемы и интерфейсы лицевой панели Расположение панели ввода-вывода - сверху Порты USB Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 1. 2 x USB 1.1 Порты USB Type-C - нет Аудиоразъемы - 3.5 мм jack (аудио/микрофон) Встроенный кард-ридер – нет или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	26.20.1: Производство компьютеров

	6
	Видеокарта
	1 (Штука): Видеокарта Sinotex GeForce GT 710 Ninja Основные параметры Графический процессор - GeForce GT 710 Микроархитектура - NVIDIA Kepler Техпроцесс - 28 нм Спецификации видеопроцессора Штатная частота работы видеочипа - 954 МГц Количество универсальных процессоров (ALU) - 192 Число текстурных блоков - 16 Число блоков растеризации - 8 Поддержка трассировки лучей - нет Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) -0 Тензорные ядра - 0 Спецификации видеопамяти Объем видеопамяти - 4 ГБ Тип памяти - GDDR3 Разрядность шины памяти - 64 бит Максимальная пропускная способность памяти - 10.66 Гбайт/сек Эффективная частота памяти - 1333 МГц Вывод изображения Тип и количество видеоразъемов - DVI-D. HDMI. VGA (D-Sub) Количество подключаемых одновременно мониторов - 3 Максимальное разрешение - 2560x1600 Подключение Интерфейс подключения - PCIe 2.0 Форм-фактор разъема подключения - PCIe x16 Количество линий PCI Express - 8 Разъемы дополнительного питания - нет Рекомендуемый блок питания - 300 Вт Потребляемая мощность - 19 Вт Система охлаждения Тип охлаждения - активное воздушное Тип и количество установленных вентиляторов - 1 осевой Радиатор жидкостного охлаждения - нет Дополнительная информация Подсветка элементов видеокарты - нет Синхронизация RGB подсветки - нет LCD дисплей - нет Переключатель BIOS - нет или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	26.12: Производство электронных печатных плат

	7
	Кулер для процессора 
	1 (Штука): Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS Сокет - AM4. AM5. LGA 1150. LGA 1151. LGA 1151-v2. LGA 1155. LGA 1156. LGA 1200. LGA 1700. LGA 1851 Рассеиваемая мощность - 220 Вт Тип конструкции - башенный Радиатор Материал основания - алюминий/медь Материал радиатора - алюминий Количество тепловых трубок - 4 Диаметр тепловых трубок - 6 мм Никелированное покрытие - радиатор. тепловые трубки Цвет радиатора - серебристый Вентилятор Количество вентиляторов в комплекте - 1 Максимальное число устанавливаемых вентиляторов - 2 Размеры комплектных вентиляторов - 120 x 120 мм Цвет каркаса - черный Цвет крыльчатки - черный Разъем для подключения вентиляторов - 4 pin Максимальная скорость вращения - 1500 об/мин Минимальная скорость вращения - 600 об/мин Регулировка скорости вращения - автоматическая (PWM) Максимальный воздушный поток - 70 CFM Максимальное статическое давление - 21.1 Па Максимальный уровень шума - 28.9 дБ Номинальный ток - 0.2 А Номинальное напряжение - 12 В Тип подшипника - скольжения (гидродинамический) Дополнительная информация или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	28.25.2: Производство вентиляторов

	8
	Оперативная память 
	1 (Штука): Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 Объем и состав комплекта Тип памяти - DDR4 Тип модуля памяти - UDIMM Суммарный объем памяти всего комплекта - 16 ГБ Объем одного модуля памяти - 8 ГБ Количество модулей в комплекте - 2 шт Регистровая память - нет ECC-память - нет Быстродействие Тактовая частота - 3200 МГц Профили Intel XMP - 3200 МГц (16-20-20) Тайминги CAS Latency (CL) - 16 RAS to CAS Delay (tRCD) - 20 Row Precharge Delay (tRP) - 20 Напряжение питания - 1.35 В или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	26.20.2: Производство периферийного оборудования

	9
	Вентилятор для стационарного компьютера
	2 (Штука): Вентилятор ID-COOLING TF Series Конструкция Размер вентилятора - 120 x 120 мм Толщина вентилятора - 25 мм Тип подшипника - скольжения (гидродинамический) Антивибрационная прокладка - есть Технические характеристики Максимальная скорость вращения - 1800 об/мин Минимальная скорость вращения - 500 об/мин Воздушный поток на максимальной скорости - 82.5 CFM Максимальное статическое давление - 25 Па Максимальный уровень шума - 35.2 дБ Минимальный уровень шума - 15.2 дБ Питание и подключение Тип разъема питания вентилятора - 4 pin Регулировка оборотов -автоматическая (PWM) Номинальное напряжение - 12 В Максимальный ток - 250 мА Тип разъема питания подсветки - нет Переходники в комплекте - нет Хаб-контроллер в комплекте - нет или эквивалент 
	26.20.40.190: Комплектующие и запасные части для вычислительных машин, принтеров и многофункциональных печатающих устройств прочие, не включенные в другие группировки
	28.25.2: Производство вентиляторов

	10
	Монитор
	1 (Штука): Монитор MSI PRO MP273A Основной цвет - черный Основные характеристики Диагональ экрана (дюйм) - 27" Максимальное разрешение - 1920x1080 Соотношение сторон - 16:9 Тип матрицы - IPS Тип подсветки экрана - LED Покрытие экрана - матовое Изогнутый экран - нет Угол обзора по вертикали (градус) - 178° Угол обзора по горизонтали (градус) - 178° Безрамочный дизайн - трехсторонний Технические характеристики экрана Максимальное количество цветов - 16.7 млн. Глубина цвета - 6bit+FRC Цветовой охват - 106% sRGB Яркость - 300 Кд/м² Контрастность - 1000:1 Время отклика пикселя (MPRT) - 1 мс Время отклика пикселя (GtG) - 4 мс Частота при максимальном разрешении - 100 Гц Максимальная частота обновления экрана - 100 Гц Размер видимой области экрана -597.9 x 336.3 мм Плотность пикселей - 82 ppi Размер пикселя - 311 мкм Технология динамического обновления экрана - Adaptive-Sync Интерфейсы Видеоразъемы - DisplayPort. HDMI. VGA (D-Sub) Тип. версия и количество видеоразъемов - DisplayPort 1.2a. HDMI 1.4b. VGA (D-Sub) USB-концентратор - нет Выход на наушники - есть Разъем HDMI - есть Разъем DisplayPort - есть Разъем DVI - нет Разъем VGA - есть Направление разъемов - вертикальное Функции Сенсорный экран - нет Технология защиты зрения - Flicker Free. Low Blue Light Картинка в картинке - нет Dual Mode - нет Игровые функции - нет Конструкция Размер VESA - 75 x 75 Поворотная подставка - нет Регулировка по высоте - нет Регулировка наклона - есть Поворот на 90° (портретный режим) - нет Крепление периферии - нет Покрытие корпуса - матовое Подсветка корпуса - нет Дополнительное оборудование Веб-камера - нет Встроенная акустическая система - есть Мощность динамиков - 2 x 3 Вт Пульт ДУ - нет Беспроводной интерфейс - нет Питание Расположение блока питания - внешний Потребляемая мощность при работе - 30 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме - 0.5 Вт Мощность в выключенном режиме - 0.3 Вт Напряжение питания - 100-240 В / 50-60 Гц Поддержка USB Power Delivery - нет Дополнительная информация Комплектация - адаптер питания. документация. кабель HDMI – HDMI или эквивалент 
	26.20.17.110: Мониторы, подключаемые к компьютеру
	26.20.1: Производство компьютеров
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	Клавиатура
	1 (Штука): Клавиатура Fusion GK-189 Тип клавиатуры - мембранная Внешний вид Основной цвет - черный Язык раскладки - английский. русский Низкопрофильные клавиши - есть Подсветка клавиш - нет Расположение символов - лицевая сторона Общее количество клавиш - 104 Функциональность Дисплей - нет Цифровой блок - есть Колесо прокрутки - нет Клавиша функции (Fn) - нет Раскладка клавиатуры - ANSI Поддержка одновременных нажатий клавиш - нет Программируемые клавиши - нет Конструкция Конструктивные особенности - островная Материал корпуса - пластик Защита от попадания воды - нет Подставка под запястье - нет Hot Swap - нет Формат клавиатуры - полноразмерная Шумоизоляция корпуса - нет Подключение и интерфейсы Тип подключения - проводная Интерфейс подключения - USB Type-A Длина кабеля - 1.35 м Функция одновременной работы с несколькими устройствами - нет Дополнительная информация Тип питания - от USB или эквивалент 
	26.20.16.110: Клавиатуры
	26.20.2: Производство периферийного оборудования

	12
	Мышь компьютерная беспроводная
	2 (Штука): Мышь Logitech M185 Внешний вид Основной цвет - серый Дополнительный цвет - черный Подсветка - нет Стилизация - нет Вертикальная мышь - нет Управление Общее количество кнопок - 3 Дополнительные кнопки - нет Программируемые кнопки - нет Встроенная память мыши - нет Инерционное колесико - нет Бесшумные кнопки - нет Датчик Максимальное разрешение датчика - 1000 dpi Тип сенсора -светодиодный Режимы работы датчика - 1000 dpi Конструкция Материал корпуса - пластик Материал покрытия - глянцевый пластик. матовый пластик Хват - для левой руки. для правой руки Форма мыши -симметричная Система регулировки веса - нет Подключение Беспроводное подключение - есть Проводное подключение - нет Тип беспроводного подключения -радиоканал Интерфейс донгла (ресивера) - USB Type-A Радиус действия беспроводной связи -10 м Функция одновременной работы с несколькими устройствами - нет Питание Источник питания - батарейка АА Док-станция в комплекте - нет Время автономной работы мыши -до 12 месяцев Дополнительная информация Комплектация - USB-ресивер. документация. комплект батареек или эквивалент 
	26.20.16.170: Манипуляторы
	26.20.2: Производство периферийного оборудования
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	Накопитель
	1 (Штука): 2.5" SATA накопитель ADATA SU650 Основные характеристики Объем накопителя - 512 ГБ NVMe - нет Разъем подключения - SATA Конфигурация накопителя Структура памяти - 3D NAND DRAM буфер - нет Показатели производительности Максимальная скорость последовательного чтения - 520 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи - 450 Мбайт/сек Надежность Максимальный ресурс записи (TBW) - 280 ТБ DWPD - 0.5 Максимальная перегрузка (ударостойкость) - 1500 G или эквивалент 
	26.20.22.110: Устройства внешние запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации)
	26.20.3: Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных
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	Накопитель
	1 (Штука): SSD M.2 накопитель ARDOR GAMING Simple SI512QSHI Основные характеристики Объем накопителя - 512 ГБ Форм-фактор - 2280 Физический интерфейс - PCIe 3.0 x4 Ключ M.2 разъема -M NVMe - есть Конфигурация накопителя Контроллер - Maxio MAP1202 Количество бит на ячейку - 4 бит QLC Структура памяти -3D NAND DRAM буфер - нет Показатели скорости Максимальная скорость последовательного чтения - 3000 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи - 1300 Мбайт/сек Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) - 100000 IOPS Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) - 230000 IOPS Надежность Максимальный ресурс записи (TBW) - 200 ТБ DWPD - 0.36 Дополнительная информация Радиатор в комплекте - есть Энергопотребление -4 Вт или эквивалент 
	26.20.22.110: Устройства внешние запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации)
	26.20.3: Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных
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	Накопитель
	1 (Штука): 2.5" SATA накопитель Kingston A400 Основные характеристики Объем накопителя - 480 ГБ NVMe - нет Разъем подключения - SATA Конфигурация накопителя Структура памяти - 3D NAND DRAM буфер - нет Показатели производительности Максимальная скорость последовательного чтения - 500 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи - 450 Мбайт/сек Надежность Максимальный ресурс записи (TBW) - 160 ТБ DWPD - 0.3 Максимальная перегрузка (ударостойкость) - 20 G Дополнительная информация Энергопотребление - 1.53 Вт или эквивалент 
	26.20.22.110: Устройства внешние запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания (твердотельные накопители информации)
	26.20.3: Производство запоминающих устройств и прочих устройств хранения данных
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	Фотобумага матовая
	2 (Штука): Фотобумага Lomond 0102014 Цвет бумаги - белый Печать - струйная Основные характеристики Длина - 297 мм Ширина - 210 мм Формат - A4 Плотность - 180 г/м² Покрытие - матовое Разрешение печати - 2880 dpi Двусторонняя печать - нет Дополнительная информация Тип фасовки - пачка Количество листов в упаковке - 50 Наличие европодвеса – есть или эквивалент 
	20.59.11.130: Фотобумаги
	17.23: Производство бумажных канцелярских принадлежностей
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	Фотобумаги
	2 (Штука): Фотобумага Lomond 0102020 Цвет бумаги - белый Печать - струйная Основные характеристики Длина - 297 мм Ширина - 210 мм Формат - A4 Плотность - 200 г/м² Покрытие - глянцевое Разрешение печати - 2880 dpi Двусторонняя печать - нет Дополнительная информация Тип фасовки - пачка Количество листов в упаковке - 50 Наличие европодвеса – есть или эквивалент 
	20.59.11.130: Фотобумаги
	17.23: Производство бумажных канцелярских принадлежностей
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	Пленка для ламинирования
	2 (Штука): Пленка Aceline Laminating Film Вид - пакет Основные характеристики Длина - 303 мм Ширина - 216 мм Формат - A4 Толщина - 80 мкм Покрытие пленки - глянцевое Дополнительная информация Тип ламинирования - горячее Наличие клеящегося слоя - нет Антистатический эффект - нет Количество в упаковке - 100 шт или эквивалент 
	22.21.42.120: Пленки прочие пластмассовые непористые
	22.29: Производство прочих пластмассовых изделий

	19
	Стабилизатор для смартфона
	1 (Штука): Стабилизатор для смартфона DJI Osmo Mobile 7P Основной цвет - серый Основные характеристики Система стабилизации - 3-х осевой Стабилизация по осям - наклон влево-вправо. наклон вперед-назад. поворот вокруг вертикальной оси Механический диапазон углов вращения - крен: -77° – 255°. наклон: -224° – 100°. поворот: -109° – 222° Максимальная управляемая скорость (град./с) - 120°/с Слежение за объектом - есть Версия Bluetooth - 5.3 Поддержка приложений - DJI Mimo Совместимость Минимальная ширина устройства - 67 мм Максимальная ширина устройства - 84 мм Толщина совместимого устройства - 6.9-10 мм Максимальная нагрузка - 300 г Питание Источник питания - аккумулятор Li-Pol Емкость аккумулятора - 3350 мА*ч Время автономной работы - 10 ч Время зарядки - 2.5 ч Беспроводная зарядка смартфона - нет Интерфейс для зарядки - USB Type-C Дополнительная информация Магнитный держатель для телефона - есть Резьба 1 / 4" - 1 шт Телескопическое удлинение - есть Комплектация - документация. кабель USB Type-C – USB Type-C. крепление. модуль слежения. мягкий чехол или эквивалент 
	26.70.19.000: Части и принадлежности фотографического оборудования
	26.40.3: Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения

	20
	Радиосистема
	1 (Штука): Радиосистема DJI Mic Mini 2 Основной цвет - черный Основные характеристики Дальность приема сигнала - 400 м Время работы - до 48 ч Микрофон Количество микрофонов в комплекте - 1 Вид - беспроводной петличный микрофон Направленность - всенаправленный Шумоподавление - есть Питание микрофона - аккумулятор Вес микрофона - 10 г Передатчик Количество передатчиков в комплекте - 0 Приемник Питание приемника - от мобильного устройства Дисплей - нет Дополнительная информация Комплектация - ветрозащита х2 шт.. документация. зарядный футляр. кабель USB Type-C - USB Type-A. кабель jack 3.5 мм - jack 3.5 мм. микрофон. приемник. чехол или эквивалент 
	26.40.31.190: Аппаратура для воспроизведения звука прочая
	26.30: Производство коммуникационного оборудования

	21
	Осушитель воздуха
	1 (Штука): Осушитель воздуха Ballu BD30MN Основной цвет - белый Дополнительный цвет - серый Производительность Интенсивность осушения - 30 л/сутки Максимальный воздухообмен - 180 м³/ч Рекомендуемая площадь помещения - 42 м² Уровень шума - 46 дБ Функции Количество скоростей потока воздуха - 2 Режимы работы - автоматический. непрерывный. сушка белья Очистка воздуха - есть Фильтры очистки воздуха - предварительной очистки. угольный Ионизация - есть Ароматизация - есть Управление Тип управления - кнопочное Дисплей - есть Индикация - включения. заданный уровень влажности. заполненности бака конденсатом. положения жалюзи. режима работы. ещё Таймер - есть Объем бака для сбора конденсата - 5 л Гигростат - есть Хладагент - R410A Дренажное отверстие - есть Ручка для переноски - есть Колесики для перемещения - есть Безопасность Автоотключение - есть Авторазморозка - есть Самодиагностика неисправности - есть Класс пылевлагозащиты - IPX0 Рабочая температура окружающей среды - макс. 35°С. мин. 8°C Характеристики питания Питание - от сети Напряжение питания - 220-240 В / 50 Гц Потребляемая мощность - 540 Вт Потребляемый ток - 2.7 А Дополнительно - автоматическое покачивание жалюзи. авторестарт или эквивалент 
	28.25.12.190: Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
	28.25.1: Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов

	22
	Тепловая завеса
	1 (Штука): Тепловая завеса Ballu BHC-L08S05 Цвет корпуса - белый Производительность и функционал Максимальная тепловая мощность - 5000 Вт Ступени тепловой мощности - 2500 Вт. 5000 Вт Количество режимов нагрева - 2 Вентиляция без нагрева - есть Воздушный поток - 450 м³/ч Скорость потока воздуха - 8.2 м/сек Уровень шума - 47 дБ Управление Тип управления - регуляторы на корпусе Регулировка тепловой мощности - есть Регулировка температуры - нет Корпус и монтаж Вид нагревательного элемента - СТИЧ Особенности корпуса - антикоррозийное покрытие корпуса Способ установки - горизонтальный Максимальная высота установки - 2.5 м Безопасность Защита от перегрева - есть Класс пылевлагозащиты - IP10 Класс электрозащиты -I класс Характеристики питания Питание - от сети Тип подключения к сети - через электропроводку Напряжение питания - 220 В / 50 Гц Потребляемый ток - 23 А Потребляемая мощность двигателя - 70 Вт или эквивалент 
	27.51.26.110: Приборы отопительные электрические
	28.25.1: Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов
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	Водонагреватель электрический накопительный
	1 (Штука): Водонагреватель электрический Ballu BWH/S 15 Capsule Plus O Основной цвет - белый Дополнительный цвет - нет Основные характеристики Инверторный - нет Общий объем - 15 л Количество внутренних баков -1 шт Внутреннее покрытие - эмаль Форма корпуса - квадратная Установка - вертикальная Подводка - нижняя Способ крепления - настенный Тип управления - механическое Вид управления - поворотный механизм Управление со смартфона - нет Приложение для управления - нет Голосовой помощник - нет Максимальное давление воды - 7.5 Бар Минимальное давление воды - 1 Бар Индикация температуры - нет Максимальная температура нагрева воды - 75 °C Время нагрева - 22 мин на ∆t 40°C. 36 мин от 10°C до 75°C "Сухой" ТЭН - нет Класс водостойкости - IPX4 Питание и производительность Номинальная мощность - 2 кВт Ступени мощности нагрева - 2 кВт Напряжение питания - 220/240 В Мощность в выключенном режиме - 0 Вт Тип электропитания - от сети Наличие кабеля питания / вилки - кабель с вилкой Комфорт Дисплей - нет Пульт ДУ в комплекте - нет Индикация включения - есть Индикация нагрева - есть Ускоренный нагрев - нет Отложенный старт - нет Режим "антизамерзание" - нет Режим санитарной обработки воды - нет Термометр - нет Кран - нет Душевая насадка - нет Шланг для душа - нет Крепежные элементы в комплекте - есть Безопасность Ограничение температуры нагрева -есть Защита от перегрева - есть Защита от включения без воды - нет Предохранительный клапан - есть Самодиагностика - нет Устройство защитного отключения - нет Магниевый анод - есть Дополнительная информация Дополнительно - класс электрозащиты - I. минимальная температура нагрева воды 30°С. обратный клапан. ещё Резьба входного / выходного патрубка - 1/2" Расстояние между отверстиями для крепления - 66 мм Расстояние между креплениями - 164 мм Расстояние между патрубками подключения - 100 мм или эквивалент 
	27.51.25.110: Водонагреватели проточные и накопительные электрические
	27.51: Производство бытовых электрических приборов
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	Диспенсер напольный
	1 (Штука): Основной цвет - черный Дополнительный цвет - серый Основные характеристики Размещение бутыли - верхнее Максимальная температура нагрева - 85 °C Минимальная температура охлаждения - 15 °C Степень фильтрации - нет Тип охлаждения - электронный Отделение для хранения - нет Управление и функции Управление - кнопка-клавиша Подключение к водопроводу - нет Защита - от детей Питание Мощность нагрева - 420 Вт Мощность охлаждения - 70 Вт Напряжение питания - 220-240 В/50Гц Мощность в выключенном режиме - 0 Вт или эквивалент 
	27.51.24.190: Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
	27.51: Производство бытовых электрических приборов


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией о закупке
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 190 000.00 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Срок предоставления документации о закупке: с 23 сентября 2026 года по 28 сентября 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: Электронная Торговая Площадка VladZakupki http://vladzakupki.ru.
Дата начала подачи заявок: 23 сентября 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 28 сентября 2026 года в 10:00 по времени сервера http://vladzakupki.ru.
Место, дата и время рассмотрения заявок: , 28 сентября 2026 года в 10:00 часов местного времени.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 601480, Владимирская область, г.Гороховец, ул.Ленина, д.16, 28 сентября 2026 года в 10:30 часов местного времени.
