
Техническое задание 
на приобретение спецодежды в 2026 году

Предмет договора: Поставка летней, зимней спецодежды и халатов для нужд муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия  г. Гусь-Хрустальный. 
Цели и задачи: Целью закупки является обеспечение персонала Заказчика, занятого на работах во вредных условиях труда средствами индивидуальной защиты: спецодеждой. 
Область применения: для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов.

Костюм рабочий летний с водоотталкивающей пропиткой. Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка на кокетке. Ткань – грета. Соотношение нитей может быть любым, но обычно используется 53-55 % хлопка и 45-47% полиэстера. Благодаря саржевому переплетению получается достаточно плотным (110-280 г/м2, в среднем 190-220 г/м2), с водоотталкивающей пропиткой. Застежка на пуговицы. Светоотражающие полосы 50 мм. на куртке и на полукомбинезоне, по низу брюк. Полукомбинезон на регулируемых лямках с нагрудными карманами. Цвет: темно-синий с оранжевой кокеткой. Куртка с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами. На куртке логотип (термонаклейка) формата А4 с надписью «ВОДОКАНАЛ» согласно фото №1.  Рукава с манжетами. 
	 [image: ]
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Костюм утепленный зимний с водоотталкивающей пропиткой для 2 (второго) климатического пояса. Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка на кокетке. Ткань – грета. Соотношение нитей может быть любым, но обычно используется 53-55 % хлопка и 45-47% полиэстера. Благодаря саржевому переплетению получается достаточно плотным (110-280 г/м2, в среднем 190-220 г/м2), с водоотталкивающей пропиткой. Застежка на молнию. Светоотражающие полосы 50 мм. на куртке и на полукомбинезоне, по низу брюк. Полукомбинезон на регулируемых лямках с нагрудными карманами. Цвет: темно-синий с оранжевой кокеткой. Куртка с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами. На куртке логотип (термонаклейка) формата А4 с надписью «ВОДОКАНАЛ» согласно фото №1.  Рукава с трикотажными манжетами ветрозащитные планки. Куртка на подкладке прямого силуэта на кокетке с центральной застежкой на тесьму-молнию «Трактор» с четырьмя накладными карманами. На куртке должен быть воротник отложной с утепляющей прокладкой верхний воротник выполнен из искусственного меха. В шве втачивания воротника расположена планка и тесьма-молния для пристегивания капюшона. Капюшон с утепляющей прокладкой. Состоит из центральной и двух боковых частей. Верхний и нижний капюшоны выполнены из ткани верха. Линию горловины капюшона втачана тесьма-молния, с помощью которой он пристегивается к куртке по лицевому вырезу имеется планка с эластичным шнуром с фиксаторами при помощи которого происходит регулировка капюшона. Для регулирования объемов на линии талии расположена кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Выход шнура по линии талии в подборке через незастроченное отверстие. Полукомбинезон утепленный на подкладке с цельнокроеной верхней частью на передней и задней половинках с бретелями на фастексах. Полукомбинезоны с центральной застежкой на молнию на строчной ветрозащитной планкой на текстильной застежке. На передних половинках накладные карманы оранжевого цвета. По заднем половинкам полукомбинезона в области талии с внутренней стороны проложена эластичная тесьма. Со стороны спинки бретели со вставкой из эластичной тесьмы. Полукомбинезон с центральной застежкой-гульфиком на три обметанных петли и пуговицы. Отражающие полосы из световозвращающего  материала не менее 50 мм. Полукомбинезоны должны иметь полосы световозвращающего  материала охватывающие горизонтально каждую ногу. Полоса должна быть расположена не более 50 мм от нижнего края брюк.
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Куртка утепленная зимний с водоотталкивающей пропиткой для 3 (второго) климатического пояса. Куртка на кокетке. Ткань – грета. Соотношение нитей может быть любым, но обычно используется 53-55 % хлопка и 45-47% полиэстера. Благодаря саржевому переплетению получается достаточно плотным (110-280 г/м2, в среднем 190-220 г/м2), с водоотталкивающей пропиткой. Застежка на молнию. Отражающие полосы из световозвращающего  материала не менее 50 мм. Цвет: темно-синий с оранжевой кокеткой. Куртка с четырьмя накладными нагрудными и боковыми карманами. На куртке логотип (термонаклейка) формата А4 с надписью «ВОДОКАНАЛ» согласно фото №1.  Рукава с трикотажными манжетами ветрозащитные планки. Утепленная область поясницы. Куртка на подкладке прямого силуэта на кокетке с центральной застежкой на тесьму-молнию «Трактор» с четырьмя накладными карманами. На куртке должен быть воротник отложной с утепляющей прокладкой верхний воротник выполнен из искусственного меха. В шве втачивания воротника расположена планка и тесьма-молния для пристегивания капюшона. Капюшон без утепляющей прокладки. Состоит из центральной и двух боковых частей. Верхний и нижний капюшоны выполнены из ткани верха. Линию горловины капюшона втачана тесьма-молния, с помощью которой он пристегивается к куртке по лицевому вырезу имеется планка с эластичным шнуром с фиксаторами при помощи которого происходит регулировка капюшона. Для регулирования объемов на линии талии расположена кулиска с эластичным шнуром и фиксатором. Выход шнура по линии талии в подборке через незастроченное отверстие.
Наполнитель из синтепона не менее 300 гр/м2. 
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5.3.4 Теплоизоляция комплекта СИЗ, в зависимости от условий эксплуатации должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Класс защиты
	Климатический пояс (регион)
	Температура воздуха* зимних месяцев, °С
	Скорость ветра* в зимние месяцы, м/с
	Нормативное значение теплоизоляции комплекта СИЗ**, °С·м/Вт

	
	
	
	
	при воздухопроницаемости материала верха, дм/(м·с)

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40

	2
	III (II)
	-18
	3,6
	0,518
	0,534
	0,551
	0,569

	



5.3.5 Норматив теплоизоляции комплекта СИЗ установлен применительно к трехчасовому пребыванию на холоде. Теплоизоляцию комплекта СИЗ в условиях, отличных от указанных в таблице 2, определяют расчетным методом, приведенным в приложении В.

5.3.6 Требования к теплозащитным свойствам спецодежды установлены на уровне "допустимого теплового состояния", при котором сохраняются работоспособность и здоровье работающего при регламентации времени непрерывного пребывания на холоде.

Логотип (формат А4) 

1. Требования к товару и поставке (тара и упаковка).
Товар – спецодежда должен быть фабричными, новым и не может быть бывшим в употреблении даже при условии его полного восстановления. Товар должен поставляться в упаковке с указанием даты выпуска. 
Товар не должен иметь никаких повреждений, царапин и вмятин, влияющих на ее дальнейшее использование, а также не должен иметь следов ее предшествующего использования. 
Упаковка должна быть целостной, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а так же предохраняющей Товар от атмосферных воздействий.
Поставленный Товар должен соответствовать размерам, техническому описанию, указанному в техническом задании. 
Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме и в сроки, указанные в данной закупочной документации. 

2. Качество товара.
Качество, технические характеристики товара должны соответствовать ГОСТам, требованиям охраны труда, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства. 
Не выполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного товара за счет Поставщика. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность Поставщик. 

3. Гарантийные обязательства. На товар устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцев, который исчисляется с даты подписания соответствующих товарных накладных.  Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации). По своему качеству должна соответствовать ГОСТу, ТУ, Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».  
Перед поставкой товара Заказчику предоставляется на согласование сертификаты качества и соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на поставляемый товар, на применяемые ткани и материалы. Сертификаты должны быть заверены, синей печатью организации, получившей сертификат. 

4. Требования к безопасности товаров
- Материалы и компоненты Товаров не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека.

5. Технические требования к сохранению свойств материалов.
Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям.
 
6. Нормативы изменений линейных размеров.
Измерение изменений линейных размеров после стирки проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5077. 
Товар, не подошедший по росту, размеру, качеству подлежит обмену в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 

7. Требования к указанию размеров.
Размеры, указанные на маркировке спецодежды должны соответствовать размерам тела человека. 


 8. Требования к упаковке: Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность технических и функциональных свойств на весь срок его хранения и транспортировки.  
Маркировка поставляемого Товара должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.115-82. 


 9. Требования к поставщикам: 
- Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи товара Покупателю.
   - Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого Договора. 
   - Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельством о допуске на поставку Товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого Договора.

Код ОКПД2: 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные.

С обязательным предоставлением Поставщиком выписки из реестра российской промышленной продукции, о том, что товар российского производства. В соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 заявка участника должна содержать информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий), которое составляет или превышает значение, определенное ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок.
[bookmark: _GoBack]Условия оплаты товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения товара покупателем.

Цена не должна превышать 189 500,00 руб. (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 34 172,13 руб. (тридцать четыре тысячи сто семьдесят два рубля тринадцать копеек).
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