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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству и монтажу трансформируемой защитной сетчатой полетной зоны (куба) для эксплуатации учебных беспилотных авиационных систем (БАС) в спортивном зале
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Объект выполнения работ: Спортивный зал образовательной организации (ориентировочные габариты зала: длина — 24,0 м, ширина — 12,0 м, высота до перекрытий — 6,0 м).
1.2. Назначение конструкции: Создание замкнутого защитного сетчатого контура («полетной зоны») для безопасного проведения практических учебных занятий по пилотированию малогабаритных беспилотных авиационных систем (БАС / квадрокоптеров).
1.3. Принцип работы конструкции: Конструкция должна быть трансформируемой (сдвижной в горизонтальном направлении). В рабочем (развернутом) состоянии сетчатое ограждение образует замкнутый параллелепипед с закрытым потолочным перекрытием и четырьмя боковыми стенками от уровня пола до высоты 3,0 м. В нерабочем (сложенном) состоянии вся конструкция компактно сдвигается к одной из стен спортивного зала и фиксируется текстильными ремнями, полностью освобождая площадь зала для проведения штатных уроков физической культуры без необходимости демонтажа тросов или ручного отстегивания промежуточных креплений на высоте.
2. ГАБАРИТЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
2.1. Габариты полетной зоны в развернутом виде: 
•	Длина: 9,5 м (± 0,5 м, по фактическому размеру боковых полотен Заказчика);
•	Ширина: 9,5 м (± 0,5 м, по фактическому размеру боковых полотен Заказчика);
•	Высота: 3,0 м от уровня чистого пола спортивного зала.
2.2. Размещение в спортивном зале: Конструкция размещается в одной половине спортивного зала с примыканием (или минимальным технологическим отступом) к одной торцевой стене (шириной 12 м) и одной продольной стене (длиной 24 м).
2.3. Организация входной группы: На одной из боковых сторон предусматривается входной проем для прохода обучающихся и преподавателя, выполненный методом вертикального нахлеста сетчатых полотен (по принципу «шлюза» шириной перехлеста не менее 1,0–1,5 м), исключающий случайный вылет БАС за пределы защитного контура во время учебных полетов.
3. МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА (ДАВАЛЬЧЕСКОЕ СЫРЬЕ) И МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Материалы, передаваемые Заказчиком Подрядчику для монтажа (в наличии на объекте): 
	№ п/п
	Наименование материала Заказчика
	Кол-во
	Целевое назначение при монтаже

	1
	Сетка заградительная 5,0 × 10,0 м
	5 шт.
	2 шт. — формирование верхнего перекрытия («потолка» куба); 1 шт. — устройство входного шлюза внахлест (при необходимости); 2 шт. — резерв Заказчика

	2
	Сетка заградительная 3,0 × 9,5 м
	4 шт.
	Формирование 4-х вертикальных боковых стенок куба (высота 3,0 м, ширина стороны 9,5 м)

	3
	Хомуты тканевые на контактной ленте («липучке» Velcro)
	Комплект
	Скрепление потолочных и стеновых сетчатых полотен между собой по периметру и углам



3.2. Материалы и комплектующие, поставляемые Подрядчиком (входят в цену Договора): Подрядчик самостоятельно приобретает, доставляет на объект и использует все необходимые для выполнения работ такелажные, крепежные и расходные материалы, обеспечивающие надежность и безопасность конструкции.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И МЕХАНИЗМУ ТРАНСФОРМАЦИИ
4.1. Устройство несущей тросовой системы: 
•	Несущие тросы натягиваются горизонтально на высоте 3,0–3,2 м от уровня пола (с учетом допустимого провисания под собственным весом сетки не более 15–20 см в центральной точке, чтобы чистая высота полетной зоны внутри куба составляла не менее 3,0 м).
•	Основное направление натяжки несущих тросов — поперек спортивного зала (пролет 12,0 м, от одной продольной стены к другой) в количестве не менее 4–5 параллельных линий (2 крайние линии по габаритам куба и 2–3 промежуточные линии для поддержки потолочной сетки и исключения её провисания).
•	По согласованию с Заказчиком допускается использование существующих поперечных железобетонных потолочных балок (ригелей) для устройства дополнительных краевых подвесов в зоне парковки сетки при условии, что такие подвесы не препятствуют свободному ходу сетки при складывании и раскладывании.
4.2. Сборка и скрепление сетчатых полотен: 
•	Потолочные полотна (2 шт. 5×10 м) и стеновые полотна (4 шт. 3×9,5 м) соединяются между собой по верхнему периметру и вертикальным углам в единый замкнутый контур с использованием тканевых хомутов Заказчика (с дополнительной прошивкой/усилением несущих угловых стыков капроновым шнуром Подрядчика) таким образом, чтобы при сдвигании вся конструкция (верх и стены) складывалась синхронно единой «гармошкой».
•	Нижний край боковых сеток должен свободно доставать до уровня пола без зазоров, но не лежать на полу избыточными складками, препятствующими движению сетки. Дополнительное утяжеление нижнего края не требуется.
4.3. Механизм сдвигания и раздвигания («без лестниц и карабинов»): 
•	Полный цикл сворачивания и разворачивания сетчатого куба должен осуществляться силами одного человека непосредственно с уровня пола, без использования стремянок, шестов и без необходимости ручного пристегивания или отстегивания промежуточных карабинов.
•	Перемещение конструкции в рабочее и сложенное положение обеспечивается путем натяжения управляющего шнура (тягового фала), пропущенного через систему роликовых блоков вдоль направляющих тросов (принцип раздвижного занавеса / жалюзи).
•	В сложенном состоянии вся сетка компактно собирается вдоль одной из стен спортивного зала (глубина собранного пакета от стены — не более 0,6–0,8 м) и фиксируется текстильными ремнями/лентами к стене.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ И УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ СТЕН ОБЪЕКТА
5.1. Материал стен — кирпичная кладка / бетон смешанного типа со штукатурным слоем; потолочные перекрытия опираются на железобетонные поперечные балки.
5.2. Учитывая высокие вырывающие нагрузки при натяжении стальных тросов на пролете 12 м, Подрядчик обязан применить технологию крепления, полностью исключающую вырывание крепежа из стены.
5.3. Все элементы крепежа, талрепы и концы стальных тросов, расположенные в зоне доступа обучающихся (на высоте до 2,0 м от пола), должны иметь травмобезопасное исполнение (концы тросов аккуратно заделаны/обжаты без торчащих проволок, выступающие резьбовые части закрыты колпачковыми гайками или защитными кожухами).
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Предварительный осмотр объекта: Перед началом монтажных работ Подрядчик производит контрольный осмотр и обмер спортивного зала, определяет фактическую плотность стеновых материалов и согласовывает с представителем Заказчика точки бурения и схему трассировки тросов.
6.2. Требования к производству работ в школе: 
•	Работы проводятся в согласованное с администрацией школы время (во внеучебные часы или в дни отсутствия занятий в спортивном зале).
•	Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие исправных средств подмащивания (строительных вышек-тур, лесов или стремянок) для работы на высоте до 6,0 м. Опоры и колеса вышек-тур должны иметь защитные резиновые накладки или подложки, исключающие повреждение и продавливание спортивного напольного покрытия.
•	При сверлении отверстий в стенах Подрядчик обязан использовать строительный пылесос (пылеудаление) и/или укрывную пленку, а по завершении монтажа — произвести уборку и вывоз строительного мусора.
6.3. Приемка работ и документация: 
•	Приемка осуществляется комиссией Заказчика путем проведения контрольного 3-кратного полного цикла разворачивания и сворачивания сетчатого куба, а также визуальной и механической проверки надежности анкерных узлов.
•	При сдаче работ Подрядчик передает Заказчику паспорта качества / сертификаты соответствия (или отказные письма) на примененные стальные тросы и крепежные изделия, Акт сдачи-приемки выполненных работ и Акт проверки надежности крепления конструкции.
6.4. Гарантийный срок: Составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае естественной первичной вытяжки стального троса в первые 3 (три) месяца эксплуатации Подрядчик обязан по заявке Заказчика безвозмездно произвести регулировку (подтяжку) конструкции.

