|  |
| --- |
| Номер договора:  |
| Дата договора:  |
|  |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 294 254 | руб. | Смета на сумму: | 1 294 254 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | ГАУК ВО "Владимирская областная филармония ", 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1, тел. (4922) 36-63-45 |
|  |
| Объект: | ГАУК ВО "Владимирская областная филармония ", 600001, г. Владимир, проспект Ленина, дом 1, тел. (4922) 36-63-45 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01** |
| (Локальный сметный расчет) |
| Текущий ремонт пола танцевального зала |
| Основание: ведомость объемов работ заказчика |
| Сметная стоимость: | **1294254** | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **751.6** | чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **125748** | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 51/пр)". |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего | Затр. труда |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих ч.-час |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФЕРр 57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (для последующего использования), 100 м2 | 2.5 | 92.90 | 88.84 | 4.06 | 232.25 | 222.10 | 10.15 | 19.23 | 9.67 | 4 369 | 4 271 | 98 | 29 |
|  | 1.76 |  | 4.40 | 0 | 19.23 |  | 85 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 181.20 |  |  |  | 80% | 3 485 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 154.02 |  |  |  | 68% | 2 962 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 567.47 |  |  |  |  | 10 816 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.*  |
|  |
| 2. | ФЕР 46-04-010-02 Разборка покрытий полов: дощатых, 100 м2 | 2.616 | 352.23 | 238.13 | 114.10 | 921.43 | 622.95 | 298.49 | 19.23 | 9.66 | 14 863 | 11 979 | 2 883 | 80 |
|  | 49.28 |  | 128.92 | 0 | 19.23 |  | 2 479 | 10 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 744.35 |  |  |  | 99% | 14 313 |  |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 451.12 |  |  |  | 60% | 8 675 |  |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 116.90 |  |  |  |  | 37 851 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Разборка покрытий полов.*  |
|  |
| 3. | 999-9900 Строительный мусор, т | 2.0928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.616)\*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | ФЕРр 57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, 100 м2 | 0.7848 | 59.83 | 59.83 |  | 46.95 | 46.95 |  | 19.23 | 0 | 903 | 903 |  | 6 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Объем: 261.6\*0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 37.56 |  |  |  | 80% | 722 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 31.93 |  |  |  | 68% | 614 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 116.44 |  |  |  |  | 2 239 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Разборка лаг.*  |
|  |
| 5. | 999-9900 Строительный мусор, т | 0.54936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.7848)\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | ФЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м | 0.6692 | 29.41 | 29.41 |  | 19.68 | 19.68 |  | 19.23 | 0 | 378 | 378 |  | 3 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Объем: (9.58+24.48-1.0+1.4)\*2-1.0\*(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 15.74 |  |  |  | 80% | 302 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 13.38 |  |  |  | 68% | 257 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48.81 |  |  |  |  | 937 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Разборка плинтусов.*  |
|  |
| 7. | 999-9900 Строительный мусор, т | 0.073612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.6692)\*0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 8. | ФССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.716 | 42.98 |  | 42.98 | 116.73 |  | 116.73 |  | 436.59 | 1 186 |  | 1 186 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ФССЦпг 03-21-01-047 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 47 км, 1 т груза | 2.716 | 25.98 |  | 25.98 | 70.56 |  | 70.56 |  | 227.94 | 619 |  | 619 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ФЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 | 2.616 | 1 527.54 | 33.84 | 1.64 | 3 996.05 | 88.54 | 4.28 | 19.23 | 5.88 | 6 841 | 1 703 | 25 | 10 |
| 1 492.06 | 0.29 | 3 903.23 | 0.75 | 1.31 | 19.23 | 5 113 | 14 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 99.11 |  |  |  | 111% | 1 906 |  |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 57.15 |  |  |  | 64% | 1 099 |  |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 152.31 |  |  |  |  | 9 846 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Раскатка рулонов пароизоляции с нарезкой на полотнища. 02. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен. 03. Разметка и резка профиля по месту.*  |
|  |
| 11. | ФЕР 11-01-012-02 Укладка лаг: по кирпичным подкладкам, 100 м2 | 0.7848 | 3 727.87 | 379.63 | 66.91 | 2 925.63 | 297.93 | 52.51 | 19.23 | 6.71 | 20 451 | 5 729 | 352 | 35 |
| 3 281.33 | 14.94 | 2 575.19 | 11.72 | 5.58 | 19.23 | 14 370 | 225 | 1 |
|  | Объем: 261.6\*0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 343.71 |  |  |  | 111% | 6 609 |  |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 198.18 |  |  |  | 64% | 3 811 |  |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 467.52 |  |  |  |  | 30 871 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича. 02. Антисептирование деревянных подкладок. 03. Укладка деревянных подкладок и толевых прокладок. 04. Укладка лаг.*  |
|  |
| 12. | ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100, м3 | 0.109872 | 519.80 |  |  | 57.11 |  |  |  |  | 390 |  |  |  |
| 519.80 |  | 57.11 |  | 3549.7 |  | 390 |  |  |
|  | Объем: (0.7848)\*0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ФЕРр 57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок, 100 м2 | 1.8312 | 135.11 | 71.65 |  | 247.41 | 131.21 |  | 19.23 | 0 | 3 571 | 2 523 |  | 15 |
| 63.46 |  | 116.21 |  | 9.02 | 0 | 1 048 |  |  |
|  | Объем: 261.6\*0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 104.97 |  |  |  | 80% | 2 018 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 89.22 |  |  |  | 68% | 1 716 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 441.60 |  |  |  |  | 7 305 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.*  |
|  |
| 14. | ФЕР 10-01-093-01 Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком, 100 м2 | 4.005 | 165.72 | 86.54 | 77.34 | 663.69 | 346.58 | 309.74 | 19.23 | 3.78 | 7 890 | 6 665 | 1 171 | 41 |
| 1.84 | 2.90 | 7.37 | 11.61 | 7.41 | 19.23 | 55 | 223 | 1 |
|  | Объем: 261.6+138.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 379.68 |  |  |  | 106% | 7 301 |  |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 193.42 |  |  |  | 54% | 3 720 |  |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 236.79 |  |  |  |  | 18 911 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Подготовка поверхности. 02. Заполнение аппарата составом. 03. Нанесение состава на подготовленную поверхность при помощи аппарата-распылителя.*  |
|  |
| 15. | ФССЦ 14.2.06.01-0104 Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для древесины, кг | 55.269 | 15.84 |  |  | 875.46 |  |  |  |  | 12 390 |  |  |  |
| 15.84 |  | 875.46 |  | 224.17 |  | 12 390 |  |  |
|  | Объем: (4.005)\*13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ФЕР 11-01-033-03 Устройство покрытий: из брусков, 100 м2 | 2.616 | 15 951.35 | 677.25 | 165.23 | 41 728.74 | 1 771.68 | 432.23 | 19.23 | 6.71 | 304 948 | 34 069 | 2 900 | 208 |
| 15 108.88 | 37.90 | 39 524.83 | 99.15 | 6.78 | 19.23 | 267 978 | 1 907 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 2 076.62 |  |  |  | 111% | 39 933 |  |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 197.33 |  |  |  | 64% | 23 025 |  |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45 002.69 |  |  |  |  | 367 906 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Настилка покрытий с креплением их гвоздями. 02. Острожка провесов.*  |
|  |
| 17. | ФССЦ 11.1.01.02-0002 Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины БП-27, ширина без гребня 50-60 мм, толщина 27 мм, м3 | -12.8184 | 3 026.00 |  |  | -38 788.48 |  |  |  |  | -255 062 |  |  |  |
| 3 026.00 |  | -38 788.48 |  | 19898.1 |  | -255 062 |  |  |
|  | Объем: (2.616)\*(-4.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | С 01 Палубный брус 60х80х6000 и 60х110х6000, м3 | 16.4808 | 6 549.18 |  |  | 107 935.73 |  |  |  |  | 658 408 |  |  |  |
| 6 549.18 |  | 107 935.73 |  | 6.1 |  | 658 408 |  |  |
|  | Объем: 261.6\*0.06\*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =47000.00\*1.02/1.2/6.10* |
|  |
| 19. | ФЕР 11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных, 100 м | 0.6692 | 578.73 | 75.34 | 6.96 | 387.29 | 50.42 | 4.66 | 19.23 | 6.07 | 3 619 | 969 | 28 | 6 |
| 496.43 | 1.34 | 332.21 | 0.90 | 7.89 | 19.23 | 2 621 | 17 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 56.97 |  |  |  | 111% | 1 094 |  |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 32.84 |  |  |  | 64% | 631 |  |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 477.10 |  |  |  |  | 5 345 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Разметка, нарезка и установка плинтусов.*  |
|  |
| 20. | ФЕР 26-02-016-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке ОП п.1.26.28,Прил.26.2 п.4 Кзт=0,75 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху, 100 м2 | 2.616 | 1 214.54 | 1 023.17 | 15.60 | 3 177.23 | 2 676.60 | 40.81 | 19.23 | 5.86 | 53 384 | 51 471 | 239 | 298 |
| 175.77 | 2.75 | 459.81 | 7.19 | 3.64 | 19.23 | 1 674 | 138 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*0.75* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 2 415.41 |  |  |  | 90% | 46 448 |  |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 610.27 |  |  |  | 60% | 30 965 |  |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 202.92 |  |  |  |  | 130 798 |  |  |  |
|  | *Состав работ:* *01. Очистка поверхности деревянных конструкций под нанесение лака. 02. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного лака. 03. Нанесение огнезащитного лака в два слоя. 04. Шлифование поверхности перед послойным нанесением огнезащитного лака. 05. Нанесение покрывного слоя лаком.*  |
|  |
| 21. | ФССЦ 14.2.02.04-0001 Лак огнезащитный, кг | 138.648 | 358.00 |  |  | 49 635.98 |  |  |  |  | 37 790 |  |  |  |
| 358.00 |  | 49 635.98 |  | 272.56 |  | 37 790 |  |  |
|  | Объем: (2.616)\*53.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **174 249.44** | **6 274.64** | **1 340.16** |  |  | **876 938** | **120 660** | **9 501** |  |
| **166 634.65** | **264.64** |  |  | **746 775** | **5 088** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ (с НР и СП)** | **184 733.64** |  |  |  |  | **1 078 545** |  |  |  |
|  | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **6 455.33** |  |  |  |  | **124 133** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **4 028.87** |  |  |  |  | **77 474** |  |  |  |
|  | **Стоимость эксплуатации машин** | **1 340.16** |  |  |  |  | **9 501** |  |  |  |
|  | **Оплата механизаторов** | **264.64** |  |  |  |  | **5 088** |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость матер. с оборудованием** | **166 634.65** |  |  |  |  | **746 775** |  |  |  |
|  | **Сметная заработная плата** | **6 539.28** |  |  |  |  | **125 748** |  |  |  |
|  | **Нормативная трудоемкость** | **751.6** |  |  |  |  | **751.6** |  |  |  |
|  | **НДС 20 %** | **36 946.73** |  |  |  |  | **215 709** |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | **221 680.37** |  |  |  |  | **1 294 254** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер Г.П.Волков |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |