|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 321 503.03 | руб. | Смета на сумму: | 321 503.03 | руб. | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| на Строительно-монтажные работы для установки системы холодоснабжения линейногоускорителя TRUE ВEAM | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **321 503.03** | руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **20133.09** | руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **139.88336** | чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **41170.36** | руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2023 г. по НБ: "Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | | Затр. труда |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Рабочих  ч.-час |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Механизаторов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Плита** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕРр 68-20-1  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 | 0.06 | 142.34 | 142.34 |  | 8.54 | 8.54 |  | 30.54 | 1 | 260.82 | 260.82 |  | 1.12 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 102% |  |  | 8.71 |  |  |  | 102% | 266.04 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 4.61 |  |  |  | 54% | 140.84 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.86 |  |  |  |  | 667.70 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕР 01-02-057-02  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.03 | 1 381.38 | 1 381.38 |  | 41.44 | 41.44 |  | 30.54 | 1 | 1 265.62 | 1 265.62 |  | 5.31 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 33.15 |  |  |  | 80% | 1 012.50 |  |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 34% |  |  | 14.09 |  |  |  | 34% | 430.31 |  |  |  |
|  |  |  | =(40\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(40\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 88.68 |  |  |  |  | 2 708.43 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕР 01-02-060-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1, 100 м3 | 0.03 | 461.96 | 461.96 |  | 13.86 | 13.86 |  | 30.54 | 1 | 423.24 | 423.24 |  | 1.85 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 11.09 |  |  |  | 80% | 338.59 |  |  |  |
|  |  |  | =(89\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(89\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 34% |  |  | 4.71 |  |  |  | 34% | 143.90 |  |  |  |
|  |  |  | =(40\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(40\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29.66 |  |  |  |  | 905.73 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ФССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.864 | 42.98 |  | 42.98 | 37.13 |  | 37.13 |  | 597.83 | 516.53 |  | 516.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6\*0.06\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФССЦпг 03-21-01-050  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км, 1 т груза | 5.664 | 27.16 |  | 27.16 | 153.83 |  | 153.83 |  | 322.43 | 1 826.24 |  | 1 826.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.864+3\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ФЕР 08-01-002-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Устройство основания под фундаменты: песчаного, м3 | 3 | 17.61 | 7.12 | 10.13 | 52.84 | 21.36 | 30.38 | 30.54 | 16.35 | 1 158.27 | 652.20 | 496.63 | 2.69 |
| 0.37 | 1.01 | 1.11 | 3.04 | 8.51 | 30.54 | 9.45 | 92.77 | 0.26 |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 24.16 |  |  |  | 99% | 737.52 |  |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59% |  |  | 14.40 |  |  |  | 59% | 439.53 |  |  |  |
|  |  |  | =(69\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(69\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91.39 |  |  |  |  | 2 335.32 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ФССЦ 02.3.01.02-1012  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Песок природный II класс, средний, круглые сита, м3 | 3.3 | 59.99 |  |  | 197.97 |  |  |  |  | 2 511.27 |  |  |  |
| 59.99 |  | 197.97 |  | 760.99 |  | 2 511.27 |  |  |
|  | Объем: (3.0)\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ФЕР 08-01-007-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо, 100 м2 | 0.07 | 30.06 | 29.97 | 0.09 | 2.10 | 2.10 | 0.01 | 30.54 | 7.86 | 64.12 | 64.07 | 0.05 | 0.26 |
|  | 0.01 |  |  | 1 | 30.54 |  | 0.03 |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2.08 |  |  |  | 99% | 63.46 |  |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59% |  |  | 1.24 |  |  |  | 59% | 37.82 |  |  |  |
|  |  |  | =(69\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(69\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5.42 |  |  |  |  | 165.40 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ФССЦ 12.1.02.09-0165  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Стеклоизол: ХПП, м2 | 7.7 | 13.26 |  |  | 102.10 |  |  |  |  | 526.37 |  |  |  |
| 13.26 |  | 102.10 |  | 68.36 |  | 526.37 |  |  |
|  | Объем: (0.07)\*110.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ФЕР 06-01-001-16  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских, 100 м3 | 0.024 | 5 392.55 | 1 755.90 | 3 148.23 | 129.42 | 42.14 | 75.56 | 30.54 | 16.13 | 2 645.47 | 1 287.00 | 1 218.74 | 4.94 |
| 488.42 | 477.68 | 11.72 | 11.46 | 11.92 | 30.54 | 139.73 | 350.12 | 0.86 |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 49.31 |  |  |  | 92% | 1 506.15 |  |  |  |
|  |  |  | =(102\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(102\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 49% |  |  | 26.26 |  |  |  | 49% | 802.19 |  |  |  |
|  |  |  | =(58\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(58\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 205.00 |  |  |  |  | 4 953.81 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ФССЦ 04.1.02.05-0045  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), м3 | 2.436 | 668.28 |  |  | 1 627.93 |  |  |  |  | 13 461.73 |  |  |  |
| 668.28 |  | 1 627.93 |  | 5 526.16 |  | 13 461.73 |  |  |
|  | Объем: (0.024)\*101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ФССЦ 08.4.03.03-0006  (Приказ № 636/пр от 20.10.2020)  Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 16 мм, т | 0.1413 | 5 488.69 |  |  | 775.55 |  |  |  |  | 7 425.47 |  |  |  |
| 5 488.69 |  | 775.55 |  | 52 551.1 |  | 7 425.47 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ФЕР 07-01-054-09  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Установка металлических оград по стальным столбам: без цоколя из сетки высотой до 2,2 м, 100 м | 0.18 | 6 631.79 | 2 382.42 | 3 133.51 | 1 193.72 | 428.84 | 564.03 | 30.54 | 12.92 | 22 669.67 | 13 096.64 | 7 287.30 | 46.16 |
| 1 115.86 | 356.96 | 200.85 | 64.25 | 11.38 | 30.54 | 2 285.73 | 1 962.29 | 4.78 |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 488.16 |  |  |  | 99% | 14 908.34 |  |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 62% |  |  | 305.72 |  |  |  | 62% | 9 336.54 |  |  |  |
|  |  |  | =(73\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(73\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 987.59 |  |  |  |  | 46 914.55 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ФССЦ 04.1.02.05-0026  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), м3 | 0.2826 | 665.00 |  |  | 187.93 |  |  |  |  | 1 424.84 |  |  |  |
| 665.00 |  | 187.93 |  | 5 041.89 |  | 1 424.84 |  |  |
|  | Объем: (0.18)\*1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ФССЦ 08.1.02.17-0040  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50x50 мм, м2 | 36 | 15.46 |  |  | 556.56 |  |  |  |  | 5 263.92 |  |  |  |
| 15.46 |  | 556.56 |  | 146.22 |  | 5 263.92 |  |  |
|  | Объем: (0.18)\*200.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ФЕР 07-01-055-09  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей, 100 шт | 0.01 | 1 030.33 | 696.47 | 145.38 | 10.30 | 6.96 | 1.45 | 30.54 | 6.77 | 256.94 | 212.70 | 9.84 | 0.82 |
| 188.48 | 4.93 | 1.88 | 0.05 | 18.25 | 30.54 | 34.40 | 1.50 |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 6.94 |  |  |  | 99% | 212.06 |  |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 62% |  |  | 4.35 |  |  |  | 62% | 132.80 |  |  |  |
|  |  |  | =(73\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(73\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.59 |  |  |  |  | 601.80 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ФЕР 09-03-014-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м, т | 0.0867 | 1 221.69 | 397.52 | 591.84 | 105.92 | 34.47 | 51.31 | 30.54 | 10.91 | 1 850.87 | 1 052.56 | 559.82 | 3.94 |
| 232.33 | 67.45 | 20.14 | 5.85 | 11.84 | 30.54 | 238.49 | 178.60 | 0.43 |
|  | Объем: 51\*1.7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 84% |  |  | 33.87 |  |  |  | 84% | 1 034.17 |  |  |  |
|  |  |  | =(93\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(93\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 53% |  |  | 21.37 |  |  |  | 53% | 652.51 |  |  |  |
|  |  |  | =(62\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(62\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161.16 |  |  |  |  | 3 537.56 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ФССЦ 07.2.07.12-0003  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (столбы профтруба 60х60х3 – 16шт. – 48м, связи профтруба 20х40х2 – 51м, калитка профтруба 20х40х2 – 7м), т | 0.3506 | 11 255.00 |  |  | 3 946.00 |  |  |  |  | 37 261.64 |  |  |  |
| 11 255.00 |  | 3 946.00 |  | 106 279.64 |  | 37 261.64 |  |  |
|  | Объем: (5.25\*48+58\*1.7)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ФЕР 13-03-002-04  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, 100 м2 | 0.1848 | 228.60 | 65.03 | 11.53 | 42.24 | 12.02 | 2.13 | 30.54 | 4.69 | 578.47 | 367.03 | 9.99 | 1.13 |
| 152.04 | 0.28 | 28.10 | 0.05 | 7.17 | 30.54 | 201.46 | 1.55 |  |
|  | Объем: 0.24\*48+0.12\*58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 10.26 |  |  |  | 85% | 313.29 |  |  |  |
|  |  |  | =(94\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(94\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 5.19 |  |  |  | 43% | 158.49 |  |  |  |
|  |  |  | =(51\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(51\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 57.69 |  |  |  |  | 1 050.25 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ФССЦ 14.4.01.01-0003  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Грунтовка ГФ-021, т | -0.0016632 | 15 620.00 |  |  | -25.98 |  |  |  |  | -198.02 |  |  |  |
| 15 620.00 |  | -25.98 |  | 119 060.8 |  | -198.02 |  |  |
|  | Объем: (0.1848)\*(-0.009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ФЕР 13-03-004-26  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, 100 м2 | 0.1848 | 167.89 | 22.22 | 7.51 | 31.03 | 4.11 | 1.39 | 30.54 | 5.05 | 546.02 | 125.39 | 7.01 | 0.45 |
| 138.16 | 0.28 | 25.53 | 0.05 | 16.2 | 30.54 | 413.62 | 1.55 |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 3.54 |  |  |  | 85% | 107.90 |  |  |  |
|  |  |  | =(94\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(94\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1.79 |  |  |  | 43% | 54.58 |  |  |  |
|  |  |  | =(51\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(51\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36.35 |  |  |  |  | 708.50 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ФССЦ 14.4.04.08-0003  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Эмаль ПФ-115, серая, т | -0.0016632 | 14 312.87 |  |  | -23.81 |  |  |  |  | -387.07 |  |  |  |
| 14 312.87 |  | -23.81 |  | 232 728.3 |  | -387.07 |  |  |
|  | Объем: (0.1848)\*(-0.009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ФССЦ 14.4.01.21-0001  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый, кг | 3.3264 | 18.05 |  |  | 60.04 |  |  |  |  | 1 042.99 |  |  |  |
| 18.05 |  | 60.04 |  | 313.55 |  | 1 042.99 |  |  |
|  | Объем: (0.1848)\*18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ФЕР 15-01-090-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя, 100 м2 | 0.04 | 2 955.16 | 2 253.60 | 701.56 | 118.21 | 90.14 | 28.06 | 30.54 | 14.33 | 3 155.13 | 2 753.00 | 402.13 | 9.37 |
|  | 276.24 |  | 11.05 | 1 | 30.54 |  | 337.46 | 0.95 |
|  | *Начисления: Н48= 0, Н51= 0.7, Н53= 0.7* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 91.07 |  |  |  | 90% | 2 781.41 |  |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42% |  |  | 42.50 |  |  |  | 42% | 1 297.99 |  |  |  |
|  |  |  | =(49\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(49\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 251.78 |  |  |  |  | 7 234.54 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ФЕР 15-01-090-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя, 100 м2 | 0.04 | 4 955.13 | 3 702.34 | 1 252.79 | 198.21 | 148.09 | 50.11 | 30.54 | 14.33 | 5 240.88 | 4 522.78 | 718.10 | 15.39 |
|  | 493.29 |  | 19.73 | 1 | 30.54 |  | 602.60 | 1.70 |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 151.04 |  |  |  | 90% | 4 612.84 |  |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 42% |  |  | 70.48 |  |  |  | 42% | 2 152.66 |  |  |  |
|  |  |  | =(49\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(49\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 419.73 |  |  |  |  | 12 006.38 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ФССЦ 12.1.02.10-0097  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная двухслойная для вентилируемых фасадов и скатных крыш, масса 130 г/м2, паропроницаемость 953 г/м2 \* сут, прочность 150-163 Н, Г2, с УФ-защитой, м2 | 4.12 | 4.71 |  |  | 19.41 |  |  |  |  | 355.68 |  |  |  |
| 4.71 |  | 19.41 |  | 86.33 |  | 355.68 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*103.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ФССЦ 12.2.05.10-0001  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм, м3 | 0.412 | 717.98 |  |  | 295.81 |  |  |  |  | 2 096.05 |  |  |  |
| 717.98 |  | 295.81 |  | 5 087.51 |  | 2 096.05 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ФССЦ 01.7.06.14-0027  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Лента двухсторонняя, кг | 0.0904 | 30.40 |  |  | 2.75 |  |  |  |  | 6.93 |  |  |  |
| 30.40 |  | 2.75 |  | 76.68 |  | 6.93 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ФССЦ 01.7.15.07-0148  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной прижимной шайбой, для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону, размер 10x200 мм, 100 шт | 0.36 | 83.68 |  |  | 30.12 |  |  |  |  | 620.50 |  |  |  |
| 83.68 |  | 30.12 |  | 1 723.61 |  | 620.50 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*9.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | С 1  Алюминиевые металлокассеты для вентилируемого фасада (1050/1,2/9,03), м2 | 4.12 | 98.84 |  |  | 407.21 |  |  |  |  | 3 677.10 |  |  |  |
| 98.84 |  | 407.21 |  | 875 |  | 3 677.10 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*103.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | С 1  Конструкции навесной фасадной системы: подсистема и крепеж (650/1,2/9,03), м2 | 4.12 | 61.18 |  |  | 252.08 |  |  |  |  | 2 276.31 |  |  |  |
| 61.18 |  | 252.08 |  | 541.67 |  | 2 276.31 |  |  |
|  | Объем: (0.04)\*103.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ФЕР 46-03-002-12  (Приказ № 636/пр от 20.10.2020)  Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм, 100 отверстий | 0.03 | 1 825.94 | 456.95 | 1 352.18 | 54.78 | 13.71 | 40.57 | 30.54 | 15.91 | 1 068.39 | 418.66 | 645.40 | 1.43 |
| 16.81 | 542.88 | 0.50 | 16.29 | 8.59 | 30.54 | 4.33 | 497.39 | 1.40 |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 30.90 |  |  |  | 103% | 943.53 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59% |  |  | 17.70 |  |  |  | 59% | 540.47 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 103.38 |  |  |  |  | 2 552.39 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ФЕР 46-03-002-28  (Приказ № 636/пр от 20.10.2020)  На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12, 100 отверстий | 1.32 | 71.58 | 9.04 | 61.70 | 94.49 | 11.93 | 81.44 | 30.54 | 16.64 | 1 729.20 | 364.43 | 1 355.23 | 1.24 |
| 0.84 | 26.10 | 1.11 | 34.45 | 8.61 | 30.54 | 9.55 | 1 052.16 | 2.97 |
|  | Объем: (640-200)/10\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 47.77 |  |  |  | 103% | 1 459.09 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 59% |  |  | 27.36 |  |  |  | 59% | 835.79 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169.63 |  |  |  |  | 4 024.08 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ФССЦ 01.7.17.09-0073  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт | 1 | 2 168.40 |  |  | 2 168.40 |  |  |  |  | 5 198.02 |  |  |  |
| 2 168.40 |  | 2 168.40 |  | 5 198.02 |  | 5 198.02 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **12 868.13** | **879.71** | **1 117.40** |  |  | **127 819.61** | **26 866.14** | **15 053.01** |  |
| **10 871.01** | **166.27** |  |  | **85 900.49** | **5 078.02** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 625.25** | **845.24** | **875.13** |  |  | **86 364.33** | **25 813.58** | **12 150.42** |  |
| **6 904.87** | **160.42** |  |  | **48 400.36** | **4 899.42** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **60.04** |  |  |  |  | **1 042.99** |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=99 - по стр. 6, 8, 13, 16; %=92 - по стр. 10; %=85 - по стр. 19, 21; %=90 - по стр. 24, 25; %=103 - по стр. 32, 33)** | | | | | **958.17** |  |  |  |  | **29 262.72** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=34 - по стр. 2, 3; %=59 - по стр. 6, 8, 32, 33; %=49 - по стр. 10; %=62 - по стр. 13, 16; %=43 - по стр. 19, 21; %=42 - по стр. 24, 25)** | | | | | **540.40** |  |  |  |  | **16 503.92** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **10 123.82** |  |  |  |  | **132 130.97** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 051.92** | **34.47** | **51.31** |  |  | **39 112.51** | **1 052.56** | **559.82** |  |
| **3 966.14** | **5.85** |  |  | **37 500.13** | **178.60** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17)** | | | | | **33.87** |  |  |  |  | **1 034.17** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 17)** | | | | | **21.37** |  |  |  |  | **652.51** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 107.16** |  |  |  |  | **40 799.19** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **190.96** |  | **190.96** |  |  | **2 342.77** |  | **2 342.77** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **190.96** |  |  |  |  | **2 342.77** |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **14 421.94** |  |  |  |  | **175 272.93** |  |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **10 871.01** |  |  |  |  | **85 900.49** |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **879.71** |  |  |  |  | **26 866.14** |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **1 117.40** |  |  |  |  | **15 053.01** |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **166.27** |  |  |  |  | **5 078.02** |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **992.04** |  |  |  |  | **30 296.89** |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **561.77** |  |  |  |  | **17 156.43** |  |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **2 884.39** |  |  |  |  | **35 054.59** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС** | | | | | **17 306.33** |  |  |  |  | **210 327.52** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ФЕРм 08-03-573-04  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, шт | 1 | 56.85 | 20.44 | 33.47 | 56.85 | 20.44 | 33.47 | 30.54 | 9.7 | 993.50 | 624.24 | 324.66 | 2.06 |
| 2.94 | 3.42 | 2.94 | 3.42 | 15.17 | 30.54 | 44.60 | 104.45 | 0.31 |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 23.14 |  |  |  | 97% | 706.83 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 12.17 |  |  |  | 51% | 371.63 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 92.16 |  |  |  |  | 2 071.96 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | С 1  Щит ЩМП 300х300х150 (10125,84/1,2/9,03), шт | 1 | 953.15 |  |  | 953.15 |  |  |  |  | 8 606.96 |  |  |  |
| 953.15 |  | 953.15 |  | 8 438.2 |  | 8 606.96 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ФЕРм 08-03-575-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Прибор или аппарат, шт | 1 | 10.60 | 10.22 |  | 10.60 | 10.22 |  | 30.54 | 1 | 320.54 | 312.12 |  | 1.03 |
| 0.38 |  | 0.38 |  | 22.16 | 1 | 8.42 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 9.91 |  |  |  | 97% | 302.76 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 5.21 |  |  |  | 51% | 159.18 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25.73 |  |  |  |  | 782.48 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | С 1  Автоматический выключатель 3P 25А (B) 6кА ВА 47-63N PROxima (973/1,2/9,03), шт | 1 | 91.59 |  |  | 91.59 |  |  |  |  | 827.05 |  |  |  |
| 91.59 |  | 91.59 |  | 810.83 |  | 827.05 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ФЕРм 08-03-521-28  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А, шт | 1 | 54.97 | 38.13 | 2.17 | 54.97 | 38.13 | 2.17 | 30.54 | 10.17 | 1 320.35 | 1 164.49 | 22.07 | 3.58 |
| 14.67 | 0.26 | 14.67 | 0.26 | 9.12 | 30.54 | 133.79 | 7.94 | 0.02 |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 37.24 |  |  |  | 97% | 1 137.26 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 19.58 |  |  |  | 51% | 597.94 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 111.79 |  |  |  |  | 3 055.55 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | С 1  Рубильник реверсивный с рукояткой для прямой установки Twin Block tb-s-63-3p-rev EKF 63A (16293,42/1,2/9,03), шт | 1 | 1 533.71 |  |  | 1 533.71 |  |  |  |  | 13 849.41 |  |  |  |
| 1 533.71 |  | 1 533.71 |  | 13 577.85 |  | 13 849.41 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ФЕРм 08-02-396-06  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м, 100 м | 0.09 | 365.13 | 221.09 | 32.12 | 32.86 | 19.90 | 2.89 | 30.54 | 9.18 | 823.19 | 607.69 | 26.54 | 2.12 |
| 111.92 | 2.51 | 10.07 | 0.23 | 18.76 | 30.54 | 188.97 | 6.90 | 0.02 |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 19.53 |  |  |  | 97% | 596.15 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 10.27 |  |  |  | 51% | 313.44 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62.65 |  |  |  |  | 1 732.78 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | С 1  Кабельный лоток неперфорированный 50х50 3м (410,36/1,2/9,03), м | 9 | 38.63 |  |  | 347.65 |  |  |  |  | 3 139.28 |  |  |  |
| 38.63 |  | 347.65 |  | 341.97 |  | 3 139.28 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | С 1  Крышка для лотка неперфорированная 50х50 3м (227,64/1,2/9,03), м | 9 | 21.43 |  |  | 192.85 |  |  |  |  | 1 741.45 |  |  |  |
| 21.43 |  | 192.85 |  | 189.7 |  | 1 741.45 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | С 1  Угол для лотка горизонтальный 90град. 50х50 с креплением (794,1/1,2/9,03), шт | 3 | 74.75 |  |  | 224.25 |  |  |  |  | 2 024.96 |  |  |  |
| 74.75 |  | 224.25 |  | 661.75 |  | 2 024.96 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ФЕРм 08-02-390-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.06 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 12.41 | 9.30 | 0.02 | 30.54 | 14.71 | 342.99 | 283.88 | 0.27 | 0.98 |
| 51.53 | 0.14 | 3.09 | 0.01 | 19.03 | 30.54 | 58.84 | 0.26 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 9.03 |  |  |  | 97% | 275.62 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 4.75 |  |  |  | 51% | 144.91 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.19 |  |  |  |  | 763.52 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ФССЦ 20.2.05.04-0028  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Кабель-канал (короб) 40x25 мм, м | 6 | 3.30 |  |  | 19.80 |  |  |  |  | 645.90 |  |  |  |
| 3.30 |  | 19.80 |  | 107.65 |  | 645.90 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ФЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, 100 м | 0.14 | 47.95 | 35.34 | 1.81 | 6.71 | 4.95 | 0.25 | 30.54 | 11.35 | 168.73 | 151.10 | 2.88 | 0.53 |
| 10.80 | 0.26 | 1.51 | 0.04 | 9.76 | 30.54 | 14.76 | 1.11 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 4.84 |  |  |  | 97% | 147.64 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 2.54 |  |  |  | 51% | 77.63 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.10 |  |  |  |  | 394.00 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ФЕРм 08-02-409-09  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, 100 м | 0.06 | 156.33 | 139.54 |  | 9.38 | 8.37 |  | 30.54 | 1 | 278.07 | 255.69 |  | 0.91 |
| 16.79 |  | 1.01 |  | 22.21 | 1 | 22.37 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 8.12 |  |  |  | 97% | 248.02 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 4.27 |  |  |  | 51% | 130.40 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.77 |  |  |  |  | 656.49 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ФССЦ 24.3.01.06-0002  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Трубы гофрированные ПВХ с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм, м | 6.072 | 4.04 |  |  | 24.53 |  |  |  |  | 121.26 |  |  |  |
| 4.04 |  | 24.53 |  | 19.97 |  | 121.26 |  |  |
|  | Объем: 6\*1.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ФССЦ 23.8.03.02-0004  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 40 мм, 10 шт | 2 | 13.10 |  |  | 26.20 |  |  |  |  | 65.60 |  |  |  |
| 13.10 |  | 26.20 |  | 32.8 |  | 65.60 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ФЕРм 08-02-412-04  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2, 100 м | 0.06 | 131.51 | 84.22 | 10.86 | 7.89 | 5.05 | 0.65 | 30.54 | 11.35 | 192.15 | 154.32 | 7.40 | 0.54 |
| 36.43 | 1.51 | 2.19 | 0.09 | 13.92 | 30.54 | 30.43 | 2.77 | 0.01 |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 4.99 |  |  |  | 97% | 152.38 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 2.62 |  |  |  | 51% | 80.12 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15.50 |  |  |  |  | 424.64 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ФССЦ 21.1.06.09-0178  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660, 1000 м | 0.0204 | 25 431.81 |  |  | 518.81 |  |  |  |  | 7 687.86 |  |  |  |
| 25 431.81 |  | 518.81 |  | 376 855.77 |  | 7 687.86 |  |  |
|  | Объем: 20\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 124.21** | **116.36** | **39.45** |  |  | **43 149.25** | **3 553.53** | **383.82** |  |
| **3 968.40** | **4.05** |  |  | **39 211.91** | **123.43** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **730.28** | **116.36** | **39.45** |  |  | **12 773.28** | **3 553.53** | **383.82** |  |
| **574.47** | **4.05** |  |  | **8 835.94** | **123.43** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51)** | | | | | **116.80** |  |  |  |  | **3 566.65** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51)** | | | | | **61.41** |  |  |  |  | **1 875.25** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **908.49** |  |  |  |  | **18 215.18** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 343.20** |  |  |  |  | **30 189.11** |  |  |  |
| **3 343.20** |  |  |  | **30 189.11** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 343.20** |  |  |  |  | **30 189.11** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **50.73** |  |  |  |  | **186.86** |  |  |  |
| **50.73** |  |  |  | **186.86** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **50.73** |  |  |  |  | **186.86** |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 302.42** |  |  |  |  | **48 591.15** |  |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **3 968.40** |  |  |  |  | **39 211.91** |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **116.36** |  |  |  |  | **3 553.53** |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **39.45** |  |  |  |  | **383.82** |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **4.05** |  |  |  |  | **123.43** |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **116.80** |  |  |  |  | **3 566.65** |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **61.41** |  |  |  |  | **1 875.25** |  |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **860.48** |  |  |  |  | **9 718.23** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС** | | | | | **5 162.90** |  |  |  |  | **58 309.38** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Трубы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ФЕРм 08-02-396-05  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м | 0.08 | 430.06 | 282.75 | 34.15 | 34.40 | 22.62 | 2.73 | 30.54 | 9.01 | 886.44 | 690.81 | 24.62 | 2.41 |
| 113.16 | 2.51 | 9.05 | 0.20 | 18.89 | 30.54 | 171.01 | 6.13 | 0.02 |
|  | Объем: 4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 97% |  |  | 22.14 |  |  |  | 97% | 676.03 |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 51% |  |  | 11.64 |  |  |  | 51% | 355.44 |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 68.17 |  |  |  |  | 1 917.91 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | С 1  Лоток неперфорированный 300х150 2м (2951,68/1,2/9,03), шт | 4 | 277.84 |  |  | 1 111.37 |  |  |  |  | 10 035.70 |  |  |  |
| 277.84 |  | 1 111.37 |  | 2 459.73 |  | 10 035.70 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | С 1  Крышка на лоток 300мм с заземлением 3м (538,96/1,2/9,03), м | 9 | 50.73 |  |  | 456.59 |  |  |  |  | 4 123.01 |  |  |  |
| 50.73 |  | 456.59 |  | 449.13 |  | 4 123.01 |  |  |
|  | Объем: 3\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ФЕР 22-03-002-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, 10 шт | 0.6 | 325.72 | 43.18 | 282.54 | 195.43 | 25.91 | 169.52 | 30.54 | 11.83 | 2 796.73 | 791.28 | 2 005.45 | 2.86 |
|  | 38.13 |  | 22.88 | 1 | 30.54 |  | 698.60 | 1.70 |
|  | Объем: 4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 51.23 |  |  |  | 105% | 1 564.37 |  |  |  |
|  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 30.74 |  |  |  | 63% | 938.62 |  |  |  |
|  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 277.40 |  |  |  |  | 5 299.73 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ФССЦ 24.3.05.07-0055  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4, шт | 4 | 15.84 |  |  | 63.36 |  |  |  |  | 908.44 |  |  |  |
| 15.84 |  | 63.36 |  | 227.11 |  | 908.44 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ФССЦ 24.3.05.07-0134  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х20 мм, шт | 2 | 2.37 |  |  | 4.74 |  |  |  |  | 18.22 |  |  |  |
| 2.37 |  | 4.74 |  | 9.11 |  | 18.22 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ФЕР 22-03-002-02  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников, 10 шт | 0.4 | 479.72 | 63.73 | 415.99 | 191.89 | 25.49 | 166.40 | 30.54 | 11.83 | 2 747.02 | 778.56 | 1 968.45 | 2.81 |
|  | 56.15 |  | 22.46 | 1 | 30.54 |  | 685.93 | 1.67 |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 50.35 |  |  |  | 105% | 1 537.71 |  |  |  |
|  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 30.21 |  |  |  | 63% | 922.63 |  |  |  |
|  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 272.45 |  |  |  |  | 5 207.36 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ФССЦ 24.3.05.15-0194  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм, шт | 4 | 2.74 |  |  | 10.96 |  |  |  |  | 229.08 |  |  |  |
| 2.74 |  | 10.96 |  | 57.27 |  | 229.08 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ФЕР 24-01-033-01  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм, шт | 2 | 9.55 | 8.76 |  | 19.11 | 17.53 |  | 30.54 | 1 | 543.89 | 535.24 |  | 1.93 |
| 0.79 |  | 1.58 |  | 5.47 | 1 | 8.64 |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 18.41 |  |  |  | 105% | 562.00 |  |  |  |
|  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 11.04 |  |  |  | 63% | 337.20 |  |  |  |
|  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48.56 |  |  |  |  | 1 443.09 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ФССЦ 18.1.09.06-0021  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое, шт | 2 | 15.71 |  |  | 31.42 |  |  |  |  | 315.78 |  |  |  |
| 15.71 |  | 31.42 |  | 157.89 |  | 315.78 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ФЕР 24-01-033-02  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм, шт | 4 | 12.46 | 11.16 |  | 49.82 | 44.62 |  | 30.54 | 1 | 1 391.55 | 1 362.69 |  | 4.92 |
| 1.30 |  | 5.20 |  | 5.55 | 1 | 28.86 |  |  |
|  | *Начисления: Н51= 1.25, Н53= 1.15* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 46.85 |  |  |  | 105% | 1 430.82 |  |  |  |
|  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(117\*0.9) |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 28.11 |  |  |  | 63% | 858.49 |  |  |  |
|  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(74\*0.85) |  |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 124.78 |  |  |  |  | 3 680.87 |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ФССЦ 18.1.09.06-0024  (Приказ № 876/пр от 26.12.2019)  Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое, шт | 4 | 87.19 |  |  | 348.76 |  |  |  |  | 4 769.52 |  |  |  |
| 87.19 |  | 348.76 |  | 1 192.38 |  | 4 769.52 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | С 1  Теплоноситель, 20кг (3592/1,2/9,03), шт | 2 | 338.12 |  |  | 676.23 |  |  |  |  | 6 106.39 |  |  |  |
| 338.12 |  | 676.23 |  | 2 993.33 |  | 6 106.39 |  |  |
|  | *Поправки: М: /(1.2\*9.03)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н47= 1.02* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **3 194.08** | **136.17** | **338.65** |  |  | **34 871.77** | **4 158.58** | **3 998.52** |  |
| **2 719.26** | **45.54** |  |  | **26 714.65** | **1 390.66** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **34.40** | **22.62** | **2.73** |  |  | **886.44** | **690.81** | **24.62** |  |
| **9.05** | **0.20** |  |  | **171.01** | **6.13** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 53)** | | | | | **22.14** |  |  |  |  | **676.03** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 53)** | | | | | **11.64** |  |  |  |  | **355.44** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **68.18** |  |  |  |  | **1 917.91** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 700.44** | **113.55** | **335.92** |  |  | **27 744.29** | **3 467.77** | **3 973.90** |  |
| **2 250.97** | **45.34** |  |  | **20 302.60** | **1 384.53** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 56, 59, 61, 63)** | | | | | **166.83** |  |  |  |  | **5 094.92** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 56, 59, 61, 63)** | | | | | **100.10** |  |  |  |  | **3 056.95** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 967.37** |  |  |  |  | **35 896.16** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **459.24** |  |  |  |  | **6 241.04** |  |  |  |
| **459.24** |  |  |  | **6 241.04** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **459.24** |  |  |  |  | **6 241.04** |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **3 494.79** |  |  |  |  | **44 055.11** |  |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **2 719.26** |  |  |  |  | **26 714.65** |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **136.17** |  |  |  |  | **4 158.58** |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **338.65** |  |  |  |  | **3 998.52** |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **45.54** |  |  |  |  | **1 390.66** |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **188.97** |  |  |  |  | **5 770.95** |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **111.74** |  |  |  |  | **3 412.39** |  |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **698.96** |  |  |  |  | **8 811.02** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 с НДС** | | | | | **4 193.75** |  |  |  |  | **52 866.13** |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **20 186.42** | **1 132.24** | **1 495.50** |  |  | **205 840.63** | **34 578.25** | **19 435.35** |  |
| **17 558.67** | **215.86** |  |  | **151 827.05** | **6 592.11** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **764.68** | **138.98** | **42.18** |  |  | **13 659.72** | **4 244.34** | **408.44** |  |
| **583.52** | **4.25** |  |  | **9 006.95** | **129.56** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51, 53)** | | | | | **138.94** |  |  |  |  | **4 242.68** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 35, 37, 39, 41, 45, 47, 48, 51, 53)** | | | | | **73.05** |  |  |  |  | **2 230.69** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **976.67** |  |  |  |  | **20 133.09** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **14 668.89** | **958.79** | **1 211.05** |  |  | **144 297.73** | **29 281.35** | **16 124.32** |  |
| **12 499.04** | **205.76** |  |  | **98 892.07** | **6 283.95** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **60.04** |  |  |  |  | **1 042.99** |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 3; %=99 - по стр. 6, 8, 13, 16; %=92 - по стр. 10; %=85 - по стр. 19, 21; %=90 - по стр. 24, 25; %=103 - по стр. 32, 33; %=105 - по стр. 56, 59, 61, 63)** | | | | | **1 125.00** |  |  |  |  | **34 357.64** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=34 - по стр. 2, 3; %=59 - по стр. 6, 8, 32, 33; %=49 - по стр. 10; %=62 - по стр. 13, 16; %=43 - по стр. 19, 21; %=42 - по стр. 24, 25; %=63 - по стр. 56, 59, 61, 63)** | | | | | **640.50** |  |  |  |  | **19 560.87** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **16 434.39** |  |  |  |  | **198 216.24** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 051.92** | **34.47** | **51.31** |  |  | **39 112.51** | **1 052.56** | **559.82** |  |
| **3 966.14** | **5.85** |  |  | **37 500.13** | **178.60** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17)** | | | | | **33.87** |  |  |  |  | **1 034.17** |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 17)** | | | | | **21.37** |  |  |  |  | **652.51** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 107.16** |  |  |  |  | **40 799.19** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **509.97** |  |  |  |  | **6 427.90** |  |  |  |
| **509.97** |  |  |  | **6 427.90** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **509.97** |  |  |  |  | **6 427.90** |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **190.96** |  | **190.96** |  |  | **2 342.77** |  | **2 342.77** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **190.96** |  |  |  |  | **2 342.77** |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **22 219.15** |  |  |  |  | **267 919.19** |  |  |  |
|  | **справочно** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы** | | | | | **17 558.67** |  |  |  |  | **151 827.05** |  |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **1 132.24** |  |  |  |  | **34 578.25** |  |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **1 495.50** |  |  |  |  | **19 435.35** |  |  |  |
|  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **215.86** |  |  |  |  | **6 592.11** |  |  |  |
|  | **Накладные расходы** | | | | | **1 297.81** |  |  |  |  | **39 634.49** |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль** | | | | | **734.92** |  |  |  |  | **22 444.07** |  |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **4 443.83** |  |  |  |  | **53 583.84** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС** | | | | | **26 662.98** |  |  |  |  | **321 503.03** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |